Bassano Parquet 
Напольные покрытия итальянской компании Bassano Parquet активно завоевывают доверие и уважение потребителей по всему миру. Основополагающей причиной такого успеха является грамотное сочетание практичности и натуральной эстетичности, оптимальное соотношение цены и высочайшего качества продукции.
Паркет Bassano Parquet не подвержен деформациям и механическому воздействию, устойчив к вибрациям, повышенной влажности и безопасен для здоровья. Инженерная доска Bassano Parquet – это 2-х или 3-хслойная конструкция, в которой верхний слой производится из древесины твердых пород, а нижний представляет собой влагостойкую фанеру (как правило, из пихты или березы). Слои паркетных панелей прочно соединяются между собой специальным клеем на водной основе без формальдегида. 
Щепетильное отношение к качеству выпускаемой продукции и строгий контроль за всеми процессами производства являются гарантией долгой службы изысканного паркета от итальянского бренда Bassano Parquet. 

