Бронированные стеклопакеты
Хотите иметь защиту от повреждения окна извне и проникновения в помещение посторонних лиц, но не приемлете решетки на окнах? Бронированные стеклопакеты подходят для жилых помещений, финансовых учреждений, государственных организаций, музеев, а также любых зданий, где хотят установить дополнительную защиту от взлома и проникновения преступных лиц. Они различаются по функциональному назначению и степени защищенности, но все отличаются особой прочностью.

Особенности особо прочных стеклопакетов

Стеклопакеты с бронированным стеклом бывают 2 категорий:

1. Взламоустойчивые. Защищают окно от проникновения злоумышленников снаружи. В зависимости от класса защиты могут выдерживать до 89 ударов тяжелыми или острыми предметами.

2. Пуленепробиваемые. Выдерживают выстрел из огнестрельного оружия, его толщина может достигать 80 мм. Имеют класс прочности в зависимости от того, какому калибру противостоят.

Особо прочные стеклопакеты оснащаются триплекс-стеклами, стойкими к ударным нагрузкам. Изготавливаются они путем склеивания нескольких стеклянных листов полимерами, такое стекло не разлетится при повреждении на осколки. В состав защищенного стеклопакета может входить прочное закаленное или многослойное стекло.

Цена на бронированные стеклопакеты выше, но это гарантированная защита от травм и проникновения в помещение посторонних лиц. Их преимуществом является также сохранение эстетичного внешнего вида здания, выглядит как обычное стекло, но его невозможно разбить.
