Выбираем краску.
Правильно выбранная краска для ремонта  – половина успеха! В строительных супермаркетах предлагают огромное количество всевозможных цветов и типов красок, поэтому выбрать иной раз очень сложно. Попробуем разобраться! 
Нужно четко знать, где и какая поверхность будет покрываться краской. Например, для наружных работ используют стойкие к изменениям температуры и влажности краски, с защитой от различных паразитов (термитов, грибков), такие как силиконовые и силикатные фасадные краски, акриловые, краски для крыш и т.д. При необходимости для грунтовки поверхности следует отдельно приобрести грунтовочную краску. 
В жилых помещениях краска должна быть безопасной для здоровья человека, не вызвать аллергии, не иметь неприятного запаха, быстро сохнуть. Для обработки стен используют чаще всего вододисперсионную и водоэмульсионную краски. Эти краски легко наносятся, не требуют специальных навыков и оборудования, долговечные, хорошо перекрывают, быстро сохнут. Кроме того, состав данных красок позволяет смешивать различные цвета и получить именно тот оттенок, который необходим. Также для покрытия стен часто используют рельефную краску, она позволяет скрыть мелкие дефекты и неровности, и придаёт интересную фактуру поверхности. Для полов применяют более износостойкие краски, плотные, эластичные – акриловые краски для полов, алкидные, масляные краски, различные эмали, краски для деревянных материалов, для бетона. Для внутренних работ во влажных помещениях применяют краски с антибактериальной защитой и хорошей водостойкостью, что позволяет предотвратить заражение грибками и распространение плесени. 
