Издавна, чтобы приготовить вкусную выпечку из дрожжевого теста, нужно было хорошо вымесить и дать ему расстояться  в теплом месте . После таких процедур выпечка получается пышной и мягкой. То есть  дрожжевое тесто  должно пройти предварительную расстойку (так называемый отдых) и окончательную (что называется- ферментация).  Из многолетней практики работы с дрожжевым тестом  была определенна более оптимальная температура , влажность, время выдержки, которые напрямую влияют на качество продукта. 
	Чтобы облегчить и ускорить процесс работы с тестом на производстве был придуман расстоечный шкаф. Для окончательного расстаивания теста начали применять расстоечные камеры.  Такой шкаф имеет одну или две камеры для расположения изделий из теста, нагреватель, нагревающий температуру внутри камер до 40 градусов, увлажнитель воздуха с вентилятором для поддержания нужной влажности, регуляторы температуры и влажности, освещение внутри камер, стекло в дверце для  наблюдения за процессом. Сам шкаф изготавливают из герметичных не впитывающих влагу материалов, так как излишняя влага внутри самого шкафа плохо скажется на самом изделии. Кроме того их оснащают таймерами со звуковым оповещением . Как правило внутренняя часть изготовлена из нержавеющей стали, которую покрывают поликарбонатом, так как он не впитывает влагу и является хорошим теплоизолятором, что не мало важно в данном процессе. На сегодняшний день расстоечную камеру можно подобрать, как для большого производства, так для мини пекарни.
		Характеристики расстоечных шкафов.
[bookmark: _GoBack]TECNOEKA KL 823 произведен фирмой TECNOEKA, размер противня 42,5на 34,5на 34,5см, количество противней 8, габариты 68 на 50 на85. WIESHEU GS 68 L произведен- WIESHEU, размер противня-60 на80, кол-во- 10, габариты 93 на135 на87,5. Sottoriva CLQ 4060/24 размеры противней: 400x600, 450x550, 500x500 мм, мощность 3 квт, размер шкафа-1500 на 1650на2000мм, мощность пара 2 квт, количество дверей 2. Расстоечных камер большое количество на нашем рынке, каждый может подобрать, ориентируясь по цене, габаритам, мощностях нагрева и пара, по марке производителя.
