Дизайн интерьера прихожей

Если найдется человек, который считает, что на создание дизайна интерьера прихожей не стоит тратить свое время и финансы, мы с уверенностью докажем обратное. Прихожая — это не просто комната в квартире или доме. Прихожая — это те первые «углы», которыми «красна изба». Конечно, про «пироги» тоже стоит позаботиться, но в квартире все должно быть гармонично, и дизайн интерьера прихожей не следует сбрасывать со счетов.  Тем более, что предназначение этой небольшой комнатки — «взваливать» на себя все неприятности, связанные с занесением уличной пыли и грязи. С этой целью дизайн прихожей должен помочь в полной мере справится с такой задачей, как возможность безболезненной и быстрой уборки. 


Наряду с этим, прихожие в обычных квартирах имеют очень маленький метраж. Для компактного размещения в ней мебели и всего того, что надлежит быть в прихожей, просто необходимо разработать дизайнерский проект интерьера. Который, кстати, не только поспособствует улучшению функциональности прихожей, но и сделает ее уникальной, придаст ей роскошный и изысканный вид.


Наши высокопрофессиональные дизайнеры проявят чудеса своей творческой мысли и предоставят вашему вниманию свои эскизы, выполненные в трехмерном изображении. Вы сможете увидеть, как будет в итоге выглядеть ваша прихожая — с использованием отделочных материалов, осветительных элементов, цветовых решений, мебели и аксессуаров.


Если у вас маленькая прихожая, дизайнер подскажет как ее увеличить — либо за счет изменения габаритов дверных проемов, ведущих в смежные с прихожей комнаты (как вариант, эти двери можно сделать раздвижными), либо же с помощью компактной мебели. Очень удачно в таких случаях вписываются шкафы-купе. Во-первых, такие шкафы вместительны, во-вторых, их великолепный дизайн придаст вашей прихожей отличный вид.


Прекрасное решение визуального увеличения прихожей — вариант с зеркалами. Дизайнер покажет вам, как с помощью зеркального оптического эффекта можно маленькое помещение представить как более просторное. Цвет потолка в маленьких прихожих мы порекомендуем светлых оттенков, так как это тоже поможет оптическому увеличению пространства. Потолок можем установить как подвесной, так и натяжной. Они позволяют скрыть все дефекты базового потолка. Помимо прочего, именно натяжные потолки стали особо популярны благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам и превосходному эстетическому виду — их роскошный блеск глянца и загадочная матовость придадут вашей прихожей изысканный и привлекательный вид.


Если вам повезло и у вас прихожая больших размеров, дизайнерским решением может стать зонирование пространства. Такой прием поможет обозначить непосредственно саму прихожую, где можно снять верхнюю одежду и обувь, и получить вспомогательные зоны, где удобно размещать мебель, аксессуары, прочее. Зоны не обязательно перегораживать гипсокартонными плитами и возводить новые стены. Достаточно обозначить зонирование напольным покрытием: например, непосредственно возле входной двери уложить плитку, натуральный или искусственный камень, а дальше — ламинат, паркет или линолеум с ковролином.


Особое внимание наши дизайнеры придают материалам для отделки стен и пола в прихожей. Основными характеристиками их должны быть влагоустойчивость и антигрибковые свойства. Современные технологии позволяют производить материалы, которые отвечают данным требованиям — они сделаны из экологически чистого сырья и позволяют придать прихожей великолепие и стиль. Для отделки стен дизайнеры могут предложить оклейку виниловыми или флизелиновыми моющимися обоями, декоративную венецианскую штукатурку, укладку плиткой. Отлично смотрятся прихожие, стены которых отделаны деревом, пробковыми панелями, плитами из искусственного и натурального камня. 
Для покрытия пола в прихожей мы порекомендуем материал, который должен отменно выдерживать влажную уборку и быть износоустойчивым. 


Обычно прихожие не имеют окон, поэтому наш дизайнер ответственно подойдет к решению проблемы искусственного освещения такого помещения. Если прихожая очень маленькая, достаточно будет установить только потолочные светильники и обойтись без настенных. Можно сделать двухуровневое освещение, которое, имея практичное предназначение, способно создавать дополнительный уют. Очень удачным есть решение о встроенных осветительных элементах в мебели — практично и удобно. 


Эскизы мебели для вашей прихожей наш дизайнер может разработать и ее изготовят на заказ. Обычно именно изготовленная на заказ мебель является наиболее конструктивной и функциональной. 


Декорирование прихожей наши дизайнеры, безусловно, выполнят с большой отдачей. На стенах допускается размещение ярких акцентов — картин, винтажных предметов, графических изображений, возможно украшение прихожей плетеными из лозы изделиями. 
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KaK BO3MOXHOCTb GesbonesHerHoit M GLICTPOIH YBopKi.
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pockoLuri M uGsiCKaHHb BHA.

Halln BbICOKOMPOGeCCHOHaNbHIe AMSaliHEpH! MPOSBAT Hy/eca Ca0eli TB0pecKoii aHTa3 1 MPEAOCTABST BalUeMy BHUMAHIO CE0M SCKUGH, BHIMOTHEHHLIE B TPEXMEPHOM U30BpaKEHMM. Bbl

coxere yengeTs, kak ByAer B WTore BHIMAAETS Balla NPHXOas — @
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5T0pEX, WX BenuKonetbli AMaliH MPUARCT Baleli MpUXOKet oT Mg

TIpekpacHoe pelueHie BUSYaNbHOTO YBENMHEHHS! MpXOXKE —
noMewerme NpeACTaBuTS Kak AOCTATO4HO MpocTopHoe. LigeT noTonkal
npoctparicrea. MoTonoK Mt MOXEM YCTaHOBUT Kak MOABECHON, TaKk
oy Nptet 6nar0AaPS! CEOMM OTNWHEIM KCTUTYaTaLIMOHHbIM XapakTep
[Mpinxooke MsbiCKkaHHbIE 1 MPHEEKaT eMbHbi BYA.
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