Применение геотекстиля на даче поможет решить многие проблемы, которые обычно возникают у начинающих садоводов при освоении и благоустройстве садовых участков.
На X международной выставке Строительной Техники и Технологий в 2009 году в Москве геотекстиль завоевал признание участников выставки как один из новых универсальных материалов самого широкого применения. Этот для России новый материал изготавливается из полипропилена, полиэфира или полиамида.
Геотекстиль (geotextile) – это один из видов геосинтетики, относящейся к строительным материалам, созданным с применением минерального, синтетического, базальто- или стекловолоконного сырья. Основное назначение геотекстиля – устройство дополнительных слоев или прослоек для увеличения защитных, дренирующих, фильтрующих, армирующих, теплоизолирующих и гидроизолирующих параметров в различных видах строительства.
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Главными его потребителями сегодня являются такие отрасли строительства как транспортная, гидротехническая и гражданская. Геоматериалы в зависимости от области применения и назначения подразделяют на следующие группы: георешетки, геотекстиль, геомембраны, геоэлементы, геооболочки, геокомпозиты и геоплиты.
Применение геотекстиля на даче связывают, прежде всего, с благоустройством садовых участков и территорий, прилегающих к ним. Используя геотекстиль, можно качественно и быстро выполнить ландшафтные работы. Это нетканое полимерное полотно имеет множество преимуществ перед другими аналогичными материалами, а в некоторых моментах применение геотекстиля на даче вообще нельзя заменить другим материалом. Вот его основные плюсы:
• геотекстиль произведен из экологически безопасного полиэфирного полотна,
• этот материал не пропускает солнечный свет,
• хорошо пропускает воду и воздух,
• равномерно укладывается и растягивается,
• абсолютно безвреден для животных и людей,
• не впитывает влагу и не гниет
• обладает достаточной долговечностью.
Применение геотекстиля на даче рекомендуется еще и потому, что это очень универсальный материал, очень удобный и легкий, к тому же он легко режется любым режущим инструментом.
Использование геотекстиля при строительстве дорожек на даче уменьшает использование песка, так как он задерживает просачивание песка в грунт, препятствует образованию просадок покрытия.
Во время строительных работ такие стройматериалы как песок и щебень очень удобно хранить на этом полимерном полотне, чтобы этот строительный материал не смешивался с грунтом и не загрязнялся.
Очень хорошие отзывы получило применение геотекстиля на даче в качестве мульчирующего материала для грядок, клумб и миксбордеров. Это синтетическое полотно защищает от сорняков, одновременно хорошо пропуская воду и воздух. При этом почва сохраняет постоянной свою температуру и влажность.
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Применяют геотекстиль на даче и при строительстве водоемов и искусственных прудов. В этом случае его укладывают на дно водоема перед укладкой гидроизоляционного материала, чтобы защитить этот материал от случайных повреждений.
При строительстве дренажных систем на дачных участках также применяют геотекстиль. В геотекстиль обертывают дренажные трубы вместе с щебнем. В этом случае применение геотекстиля на даче превращается в использование его в качестве фильтра для дренажа, предотвращающего засорение и заиливание системы.
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И самое простое и банальное, но, на мой взгляд, самое лучшее - это применение геотекстиля на даче в качестве защиты растений от солнечных ожогов, морозов и грызунов. Материал не намокает и пропускает воздух, защищает от снега и дождя побелку деревьев.
Применение геотекстиля на даче этим не ограничивается, он может быть использован в самых неожиданных случаях, так как является очень универсальным материалом.

Варианты применения геотекстильной ткани в садоводстве и в ландшафтном дизайне
[image: применение геотекстиля в садоводстве]Садоводы и дачники постоянно используют новинки промышленности для декора и облегчения работ на садовом участке. Среди многих прогрессивных материалов, самым популярным сегодня стало применение геотекстиля в садоводстве. Как функции и возможности этой ткани позволяют ее использовать в обустройстве дома за городом или садового участка, мы узнаем вместе.
Виды и свойства геотекстильной ткани
Геотекстиль — синтетический материал, используемый в строительстве, промышленности и садоводстве для работ с грунтом. Есть три основных вида геотекстильной ткани:
· Иглопробивной геотекстиль. Производится из полиэфирных волокон иглопробивным способом через основу полотна. Такой материал пропускает хорошо влагу, но имеет средние прочностные характеристики. Используется в садоводстве и обустройстве дач.
· Термоскрепленный геотекстиль. Этот вид скрепляется термическим способом, поэтому имеет меньшие влагопропускные способности, зато обладает высокой прочностью. Широко применим в строительстве и земельных работах.
· Вязально-прошивной геотекстиль. Волокна скрепляются нитями способом связывания. Такой геотекстиль очень прочный, но если скрепляющая нить повредится, может распуститься все полотно. Его применяют в хозяйстве и строительстве только в России.
Популярность геоткани растет благодаря ее универсальным свойствам и возможностям:
· Высокая прочность и стойкость к внешним воздействиям. Геоволокно не гниет, не разрушается от времени и не привлекает внимание грызунов и других вредителей. Термоскрепленный геотекстить, как самый прочный, применяют для изоляции, армирования и сохранения почвенных пластов.
· Экологическая безвредность. Намокая, разогреваясь или переохлаждаясь и испытывая влияние УФ излучения, геотекстиль не выделяет химических вредных газов или веществ, не разлагается на вредные для окружающей среды компоненты.
· Водо- и воздухопроницаемость. Геотекстиль — дышащий водопроницаемый материал, поэтому он хорош для применения в огородничестве в качестве дренажей, ограничителей роста корней и сорняков, разделения участка.
· Простота использования и экономичность. Геотекстиль доступен любой среднестатистической семье по цене. Продается материал этот в удобных рулонах, легко режется и ровно укладывается.
Высокая функциональность геотекстильного волокна делает возможным его применение в разных сферах хозяйства. Садоводы используют агроволокно для устройства грядок, цветников, садовых дорожек, самодельных водоемов и фонтанов.
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Геотекстиль популярен для использования при монтаже тротуарной плитки. На слой щебня выкладывают геотекстильную ткань, а сверху засыпают слой песка. Это препятствует смешиванию материалов и значительно экономит их расход. Плитка ложится легко и равномерно, не меняя положение со временем
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Планируя сад с помощью геотекстиля, можно решить проблемы разрастания корней деревьев, вымывания плодородного слоя почвы и роста сорных растений на грядках
[image: применение геотекстиля на даче]
Геотекстиль эффективно используют для оформления дизайна двора, разделения архитектурных сооружений, зон отдыха, укрепления подвижных почвенных покровов и бетонных перекрытий
Варианты применения геотекстиля на даче
Вариант #1 — планировка садового ландшафта
Использование агроволокна позволяет решить множество проблем, которые встречаются при планировании ландшафта и садовых построек:
· Этот материал может надежно изолировать фундамент и бетонные перекрытия от попадания лишней влаги и разрушающего действия корней деревьев.
· Геоткань широко применяют для сдерживания подвижных грунтов и создания нужного ландшафта наклонных участков.
· Незаменим геотекстиль при создании садовых дорожек и газонов. Гранитную тропинку не сможет размыть дождь, и она не смешается с грунтом, если на нижний слой выстелить геотекстильное полотно. В планировке газона также часто используют геоволокно для защиты от сорных растений и упрощения ухода за газонной травой.
· Сэкономить материалы при укладке тротуарной плитки также можно при помощи геотекстиля. Для этого на ровную гравийную основу нужно выстелить агроволокно, а затем засыпать небольшой слой песка (5-10 см). Теперь можно смело укладывать плиточный рисунок.
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Для укладки тяжелой брусчатки между нижними слоями песка и специальной смеси нужно выстелить плотный агротекстиль. Так смешивание песка с другими материалами будет исключено, а сама работа пройдет проще и быстрее
Вариант #2 — обустройство искусственных водоемов
Для обустройства декоративных водопадов, домашних прудов и бассейнов очень выгодно использовать агроволокно. Чашу бассейнов и фонтанов устилают геотекстилем поверх изоляционных материалов. Такая поверхность хорошо удерживает декоративные камни и оборудование для водоемов. Также геотекстиль выкладывают под каменные ступени водопадов, чтобы обеспечить более надежную изоляцию.
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Геотекстиль пригодится для создания в саду небольшого пруда со ступеньками, по которым будут стекать водяные струи. Дно и ступени выстилаются плотным геотекстилем и фиксируются камнями
Площадки вокруг водоемов выгодно устелить слоем агроволокна, чтобы сорная трава и корни не вредили оборудованию и чаше бассейна.
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Дренажные или водопроводные системы на участке устраивают с помощью геоволокна. В траншею выкладывают ткань, засыпают щебень, монтируют трубы и закутывают их вокруг геотекстилем вместе со щебнем
Вариант #3 — выращивание плодовых деревьев и садовых культур
И самое распространенное сегодня применение агроволокна наблюдается в садоводстве. Выращивание рассады, организация плодородных грядок и клумб, изоляция корневой системы,посадка винограда, разделение посадок и многое другое без применения геотекстильной ткани не обходится:
· Если дно грядки или цветника устелить агроволокном, вы обеспечите защиту от сорняков, хороший дренаж и утепляющий эффект растениям;
· Яму для плодовых деревьев и кустарников также можно выложить геотканью, что поможет решить проблему разрастания корней и защитит растения от вредителей;
· Укрыть на зиму посадки и теплолюбивые деревья можно слоем геотекстиля. Это надежно утеплит грядки и обеспечит нужный микроклимат для растений зимой;
· Геотекстиль можно использовать и для сохранения влаги в корнях плодовых кустов смородины, земляники, овощей, бахчи. Для этого почва накрывается агроволокном, в котором проделываются небольшие прорезы. В них и высаживаются садовые культуры. Проблема сорняков тоже удачно решается.
Как укладывать геотекстиль на даче
В строительстве, перед работой с геотекстильным волокном, почву тщательно выравнивают и засыпают слоем песка и гравия. Для садовых работ четкое выравнивание и планирование основы не требуется, но некоторые моменты нужно все же учитывать.
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Чтобы эффективно выложить садовые дорожки плиткой, на нижний слой щебня выстилается геоткань. Сверху засыпается песок или сухая смесь клея для плитки. Теперь можно легко и ровно выкладывать тротуары вашего сада
Способ #1 — укладка геоволокна для грядок и цветников
Для формирования грядок и цветников слой земли снимается на 30-50 см. Дно будущей клумбы или огорода засыпается песком на 5-10 см и выкладывается агроволокном так, чтобы края его покрывали всю канаву, выходя на поверхностный слой земли. Затем укладываются остальные слои грядки: дренажный (при необходимости) и черноземный.
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Значительно повысить урожайность земляники садовой поможет агроволокно. Нужно прорезать в нем небольшие отверстия и выложить материал на подготовленную почву. В отверстия высаживаются фруктовые кустики. Земля и корни так сохраняют влагу, а сорные растения перестают беспокоить посадки и хозяев
Способ #2 — монтаж геотекстиля для дачных водоемов
В подготовленный котлован для чаши садового фонтана или бассейна насыпается слой гравия и песка. Выкладывается качественный гидроизоляционный материал и сверху — геотекстильное волокно.
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Создание водоемов на садовом участке также не обходится без геотекстильной ткани. Так, можно создать настоящий горный ручей с дном из декоративного камня, если на гидроизоляцию выстелить слой геотекстиля, а сверху покрыть его красивыми камнями
Теперь можно декорировать дно бассейна гранитом или галькой. Капитальный бассейн с готовой отделкой тоже можно устелить геоволокном, если вы захотите декорировать дно каменными или стеклянными валунами, галькой, гранитом или разноцветными камнями.
Геотекстиль — недорогой инновационный материал, который поможет создать неповторимый дизайн и безупречный ландшафт вашего сада. Доступная цена и простота работы с агроволокном делает его особенно привлекательным для садоводов, не имеющих строительных навыков и специального оборудования. Работа с геотекстильной тканью в саду — это новые возможности для современного дачника.
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