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	В современном мире сложно представить жизнь без такой части гардероба как кроссовки. Чуть ли не у каждого первого человека есть хотя бы пара кроссовок. Они универсальны и подходят под любой стиль. Многие ведут активный образ жизни, для них кроссовки просто незаменимая вещь. Но задумывались ли вы хоть раз о том, из чего же делают эту замечательную часть вашего гардероба.
	Что же, начнем с верхней части кросс. Верхняя часть кросс отвечает за защиту ноги человека от травм и удерживает собой подошву. Делается она в основном из трех материалов:
1. Натуральная кожа – это материал, обладающий хорошей воздухопроницаемостью и гибкостью. Он может сужаться или растягиваться в зависимости от условий его эксплуатации.
2. Синтетическая кожа – по сравнению с натуральной кожей она имеет более плотную структуру, но в ней напрочь отсутствует свойство деформации. Растянуть или сжать такой материал очень сложно.
3. Сеточные материалы – легкие материалы, производятся из нейлоновых нитей или же из полиэстеров. Имеет легкий вес и обладает хорошей воздухопроницаемостью.

Промежуточная часть подошвы может гарантировать хорошую устойчивую позицию ноги, её сцепление с поверхностью, а также влияет на амортизацию кроссовка. Её делают из таких материалов:
1. Филон – сверхлегкая пена, обладает прекрасными свойствами амортизации.
2. Полиуретан – очень тяжелый материал, отличается высокой прочностью.
3. Филайт – смесь филона с резиной, обладает средним весом и средними характеристиками.
Основная часть подошвы стоит в ответе за характеристику сцепления с поверхностью и также является начальным уровнем амортизации кроссовка. Для её производства используют: 
1. BRS 1000 –, укрепленный резиновый материал синтетического типа, вступающий в связь с углеродом. Используется для изготовления беговых бутс.
2. Чистая резина – доступная цена, долговечность и отличный контакт с поверхностью любого типа её основные характеристики.
3. Резиновая смесь DRC – надежная резиновая смесь, обладающая максимально возможной прочностью. Подошву, сделанную из такого материала очень трудно стереть.
4. Дуралон – смесь резины, которая быстро изнашивается, но при этом обладает шикарными свойствами амортизации.
Как вы уже увидели существует большая масса материалов, из которых производятся самые разные кроссовки. Выбрав обувь определенного назначения с качественным материалов, вы сможете купить бренд в Киеве. В наличии имеются кроссовки, сделанные из всех перечисленных материалов.
