Коркова підкладка  
Паркетна дошка — досить популярне в наш час покриття для підлоги. Щоб вона служила Вам довго і без проблем — без скрипу і «перепадів» між елементами, необхідно підібрати оптимальну підкладку, яка вирішить низку завдань пов'язаних з її майбутньою експлуатацією.
Для чого використовують коркову підкладку?
Коркова підкладка у вигляді рулонів різної товщини є ізоляційним матеріалом, виготовленим з пресованої подрібненої кори коркового дерева. Його укладають між основою і паркетом. Експлуатують в приміщеннях з температурою повітря не менше 18℃ і рівнем вологості 50-60%. Натуральний компенсатор пружний, добре витримує навантаження стиснення, мало схильний до деформацій. 

Коркова підкладка дозволяє вирішити низку завдань:
· покращити звукоізоляцію; 
· збільшити теплоізоляцію; 
· нівелювати дрібні нерівності основи підлоги та зробити її максимально рівною; 
· забезпечити щільне прилягання паркетної дошки до основи;
· забезпечити відсутність скрипіння та стукоту від підборів під час ходьби по паркетові.

Коркова підкладка згадується практично в кожній інструкції з укладання найбільш поширених видів підлогового покриття. Спеціалісти радять купити його як підкладку під паркетну дошку або ламінат. 

Завдяки еластичності матеріалу коркова підкладка не потребує високоякісної основи для підлоги. Для початку монтажу достатньо, щоб основа була горизонтально рівною, чистою та сухою. Підкладку просто укладають на підготовлену основу. В деяких випадках її доцільно до неї приклеїти. 

Якісна укладка паркету із застосуванням коркової підкладки створить теплий, комфортний і затишний мікроклімат в приміщенні. Коркова підкладка забезпечує максимальне поглинання шуму та вібрацій і високий рівень теплоізоляції.
Переваги натуральної підкладки під паркет
Шукаєте довговічну та екологічну підкладку під паркет? Варто купити коркову підкладку. ЇЇ виготовляють з якісної натуральної коркової сировини, повністю безпечної, тому її можна використовувати в будь-якому приміщенні — офісі, вітальні, дитячій кімнаті чи спальні. 

Коркова підкладка має низку важливих переваг:
· високі санітарно-гігієнічні властивості: не гниє, не покривається пліснявою;
· довговічна, екологічна;
· не має сторонніх запахів;
· покращує гідро-, тепло- та звукоізоляцію, зберігає тепло і поглинає шум, що вкрай важливо в багатоквартирному будинку;
· стійка до деформації, міцна та еластична;
· захищає від механічних пошкоджень стикові замки паркетної дошки;
· простий і швидкий монтаж. 
Чому варто купити коркову підкладку саме у магазині «СтарДизайн»
Вибрати й купити коркову підкладку під паркет та інший товар, що відповідає високим стандартам якості, можна в нашому інтернет-магазині Стар Дизайн. На нашому сайті Ви знайдете широкий асортимент дверей та підлогових покриттів різних цінових сегментів. Завдяки великим складським запасам товар завжди є у наявності. У нас є доставка у зручний для Вас час, за попередньою домовленістю з менеджером.

Крім того, запрошуємо Вас відвідати наші три виставкові зали у Львові, де зручно переглянути ексклюзивні зразки нової продукції. Ми успішно працюємо на ринку впродовж 10 років і пропонуємо своїм покупцям високоякісний сертифікований і оригінальний товар від виробників, тому що самі імпортуємо ці товари. Для нас важливо, щоб Ви були задоволені покупкою. 
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