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Анатерм 4 (с А) на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных клеев-компаундов, и в этом нет ничего удивительного. Это обуславливается тем, что он считается в полной мере универсальным, и тем, что его можно использовать фактически с любыми материалами. Он надежно и долговечно фиксирует металлы и различные сплавы из цинка, фосфата и прочего.
Зрительно герметический клей выглядит, как жидкость бледно желтоватого оттенка однородной консистенции без наличия каких-либо механических добавок в составе.
При 20-ти градусном температурном режиме кинематическая вязкость составляет от 120 до 170 мм2/с.
Прочностный предел на сдвиг при процессе отвинчивания с активатором составляет, как минимум, 3,0 Мпа.
Полностью герметический клей с активатором затвердевает максимум за 6 часов.
При выдержке при температурном показателе (48±2)°С стабильность свойств герметика на протяжении 240 часов:
· Показатель вязкости будет нарастать на 20 процентов.
Помимо всего вышеперечисленного, герметический клей соответствует всем европейским нормам и требованиям. Он безопасный, экологически чистый, и не представляет никакой угрозы для человеческого здоровья. Продукт является сертифицированным. 
Если вы хотите с максимальной прочностью и фиксацией склеить составляющие того или иного изделия, то без клея-компаунда вам просто не обойтись. Данная разновидность быстро затвердевает и показывает прекрасные показатели сцепления. Пользователи смогут с легкостью использовать его для различного технического оборудования.
Даже при длительном хранении клей  не потеряет своих первоначальных свойств, и будет столь же качественно склеивать элементы изделий, как и при начальном пользовании  после недавно совершенной покупки. 
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