Хотите выкопать колодец?
Трудно не согласиться с тем, что без хорошего водоснабжения вряд ли получится нормально отдохнуть на выходных или остаться на постоянное проживание в загородном доме или даче. Оставив для экстремалов такие способы выживания, как собирание дождевой воды или черпание ее из реки, получим два варианта надежного и бесперебойного обеспечения водой вашего тихого «уголка» - колодец или скважина. Эти способы получения воды рассматриваются, поскольку отличаются автономностью добычи, а также наибольшей чистотой и безопасностью для здоровья.
К бурению скважин обычно прибегают при необходимости добычи десятков кубометров воды, снабжении больших объектов или целых микрорайонов, но и заплатить за такое «удовольствие» придется значительно больше.
Сооружение колодца является менее затратным мероприятием, полученная вода отличается мягкостью вкуса, а самой воды в колодце с лихвой хватит на обеспечение всех нужд хозяев, а также на полив садового участка. Соорудить колодец можно и самостоятельно, но для этого необходимо умение искать «водоносную жилу» под землей, хорошая физическая форма, минимальный багаж знаний в этой сфере, а также помощник, поскольку это занятие не из легких.
Если же деньги позволяют, а желание спускаться под землю отсутствует, то следует обратиться к организации, которая специализируется на таких видах деятельности. Фирмы, которые занимаются обустройством источников водоснабжения, есть в каждом регионе, их просто нужно найти. У этих ребят есть железобетонные кольца,  специальное оборудование, транспорт, инструменты и специалисты. 
Самый простой из способов узнать ориентировочную стоимость колодца – спросить соседей, у которых он уже есть. 
На цену будущего колодца влияют следующие факторы:
· тип грунта;
· толщина слоев известняка и других каменистых пород;
· глубина залегания водоносного горизонта;
· количество колец;
· стоимость работы.
Стоит упомянуть, что использование при строительстве ствола колодца недолговечных материалов, таких как доски или бревна, скажется на сроке службы источника водоснабжения. Более надежными в этом отношении являются бетонные кольца, которые опускаются в шахту поочередно вручную или краном.
После сооружения шахты колодца, обязательным является сооружение наземной части колодца, дизайн которой вы можете выбрать самостоятельно. Наземная часть нужна еще и для того, чтобы в воду не попадали листья, пыль, дождевая вода и пр. Расстояние до различных объектов, на котором можно копать колодец, предусматривают санитарные правила.
В среднем, на обустройство колодца специалистами требуется неделя.
Колодец – хорошая вещь! Чтобы не творилось вокруг, у вас в доме всегда будет своя вода.

