Тепловые насосы
На сегодняшний день тепловые насосы считаются современными технологическими устройствами, которые способны извлекать энергию из возобновляемых природных источников. 
Данные агрегаты функционируют за счет низкопотенциального тепла в земле, грунтовых водоемах и водах и в воздухе. Это тепло потом становится высокопотенциальным. С его помощью уже можно будет нагреть воду и обогреть помещение.
По какому принципу функционирует тепловой насос?
Устройство забирает у окружающей среды тепловую энергию, после чего перевоплощает ее в тепло для отопительной системы. При том затраты электроэнергии уходят лишь на функционирование компрессора, автоматики и насоса. Оборудование функционирует как холодильник, только наоборот. Выполнив монтаж насоса, тепло из окружающей среды будет поступать в вашу квартиру.
Какие существуют виды тепловых насосов?

Типы и виды тепловых насосов
«Грунт – вода».
Этот тип изделия эксплуатирует геотермальную энергию земли. Даже в холодное время года температурный режим земли на глубине не будет изменяться. Всегда одинаковая температура почвы является основой для максимально результативного преобразования горячего водоснабжения зданий и низкопотенциального тепла для обогрева.
Грунтовый коллектор может быть вертикальным, горизонтальным, и даже опущенным в водоем (если он находится неподалеку от дома), но нужно точно все просчитывать. Зачастую тепловые насосы применяются в бивалентной, моновалентной и моноэлектрической системах.
«Вода – вода».
Этот вид устройства задействует грунтовые подземные воды. На протяжении всего года температурный режим воды колеблется от +7 до +12°С. 
Немаловажным моментом является конкретное количество перекачиваемой воды и мощность теплового насоса. Пристальное внимание необходимо уделить качеству грунтовых вод. Также отличным источником тепла выступают сбросовые воды, технологическая вода и прочее.
«Воздух – вода».
Такой тепловой насос может получать тепло из всегда доступного атмосферного воздуха. Также изделие может применять теплый воздух, который используется с целью охлаждения, для отопления и горячего водоснабжения и для того, чтобы охлаждать помещения в моноэлектрической схеме. 
Если температурный режим значительно занижен, необходимо применять пиковый электрический подогреватель, используемый для того чтоб покрывать все потребности касательно отопления сооружения. Он может дополнять уже существующие отопительные системы.
«Воздух» - «воздух».
Исходя из конструкции применяют приточно-вытяжной либо обычный воздух. Этот тип оборудования снабжен радиальным вентилятором, отличающегося высокой производительностью, благодаря чему можно производить вентиляцию помещения  с тепловой рекуперацией, делать воздух в помещении более сухим, поддерживать микроклимат и погребах.
 Неоспоримые преимущества аппаратуры
1. Экономичность. 
Тепловые насосы эксплуатируют потребляемую энергию гораздо эффективнее, нежели котлы, которые сжигают топливо либо пользуются электроэнергией. Низкого энергопотребления можно достичь путем высокого коэффициента преобразования системы.
2. Экологичность.
В отличие от газовых насосов и электрических котлов, такие устройства считаются более чистыми с экологической точки зрения. При процессе функционирования в окружающую среду не поступают никакие вредные выбросы. На человеческий организм и природу не оказывается негативное воздействие.
3. Безопасность.
Аппаратура пожаро- и взрывобезопасна. Нет ни смесей, ни открытого огня, ни опасных газов. Здесь ничего не может взорваться, да и отравиться нечем. Ни один элемент не нагревается до температурного режима, из-за которого могут воспламениться те или иные горючие материалы. Остановка функционирования аппарата не может привести к тому, что замерзнет жидкость, либо он поломается. Опасность этого теплового насоса можно сравнить с холодильником.
4. Универсальность.
В стандартной комплектации изделия пользователь одним разом получит отопительную систему, систему нагрева и охлаждения воды.
5. Надежность.
При сравнении тепловых насосов с газовыми или электрическими котлами, очевидно, что эти приборы гораздо надежнее. Такие аппараты имеют свою основную особенность, которая состоит в том, что весь перенос тепла происходит в герметичном, замкнутом контуре.
6. Долговечность.
Данные устройства считаются более долговечными, нежели классические тепловые источники. Если соблюдать все правила эксплуатации и расчета, то тепловые насосы будут функционировать на протяжении 20-30 лет, и даже спустя этот временной промежуток, они продолжат работать, как новые. Необходимо будет лишь заменить устаревшие узлы. 
7. Газовая автономность.
В связи с тем, что тепловой насос функционирует от органического топлива, можно сделать вывод, что в прокладке газовых коммуникаций нет никакой необходимости. 
8. Удобство.
Если корректно вести расчет, изделие будет создавать такой же уровень комфорта, как и стандартный электрический или газовый котел, и будет функционировать в авторежиме. 
9. Документация. 
На установку теплового насоса нужно существенно меньше согласований, чем на монтаж электрического или газового отопления.
Как устанавливается устройство?
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Монтаж и проектирование данного прибора на порядок сложнее, чем установка обычных систем. При процессе установки необходимо соблюдать все требования и нормы. Лишь полноценное соблюдение проектируемых норм и технологий установки даст возможность произвести монтаж теплового насоса с высоким преобразовательным коэффициентом. Монтаж должны выполнять только высококвалифицированные мастера. Благодаря работе профессионалов, вы сможете сэкономить свое время и деньги, в результате получив действительно эффективное оборудование. После запуска и сдачи отопительной системы на тепловом насосе, вам будет оказано сервисное и гарантийное сопровождение. 




