<h3>Уют, комфорт</h3>
Водонагреватель Tesy GCV 504716D C21 ECW — это отличный дизайн и мощные характеристики, а его размеры позволят установить его, где угодно: как на работе, так и дома.
<h3>Возможности</h3>
Благодаря цилиндрической форме бака при небольших размерах удалось добиться объема в 50 литров вмещаемой воды. Корпус устанавливается вертикально, и он сделан из отличной стали со стеклокерамическим покрытием, которая будет служить долго и надежно. Максимальная температура нагрева - 70°C, а нагревается он всего за 1 час 37 минут. Мощность нагревательного элемента - 1600 Вт.
<h3>Особенности</h3>
Главное, что отличает этот бойлер от остальных, — управление через интернет. Для того чтобы точно настроить температуру и отрегулировать включение и выключение GCV 504716D C21 ECW, достаточно сделать всего несколько тапов по экрану смартфона. Также можно управлять водонагревателем через компьютер. 
Система автодиагностики способна своевременно выявить неполадку в устройстве и сообщить своему хозяину о неисправности. Данные о сервисном состоянии показываются через интернет.
<h3>Габариты и характеристики</h3>
· Высота - 595 мм;
· Ширина - 470 мм;
· Глубина - 496 мм;
· Потребляемая мощность - 2400 Вт;
· [bookmark: _GoBack]Питание - 220v.
Имеется дисплей и основные органы управления, которые находятся на фронтальной части. Трубы подключаются снизу.
(Купить Водонагреватель накопительный Tesy GCV 504716D C21 ECW вы можете, оформив заказ у нас на сайте, а также по телефону горячей линии 0-800-300-100)
