Деревянная вагонка: сортамент, назначение, достоинства
Изобретение огромного количества отделочных материалов никоим образом не снизило востребованность натуральной древесины. Особой популярностью у современных застройщиков пользуется вагонка – шпунтовая доска, применяемая для внутренней и наружной отделки. Компания «Древосвит» предлагает обширный ассортимент пиломатериалов с доставкой в любой населенный пункт Украины. Липа, ольха, сосна – мы подберем для вас оптимальный вариант декора.

Сотрудничество с надежным поставщиком – гарантия успешной реализации проекта
Деревянная вагонка изготавливается на высокотехнологичном немецком оборудовании, обеспечивающем соблюдение общепринятых стандартов – ГОСТ 8486-86 и DIN 68-126/86. Для производства продукции используются лиственные и хвойные породы деревьев. Процесс состоит из таких этапов:
· распиловка кругляка;
· сушка деревянной доски;
· формировка профиля;
· торцовка заготовок.
Параметры выпускаемой продукции определяет производитель, однако среди потребителей востребованы шпунтовые доски длиной 0,2 – 6 м при ширине 7,6 – 20 см и толщине 1,2 – 4 см. Размер шипа – 4 – 5 мм. Цена вагонки зависит от исходного сырья и сорта, который определяется по внешнему виду готового изделия.
«Древосвит» взаимодействует только с проверенными производителями пиломатериалов, что позволяет гарантировать высочайшее качество реализуемых товаров. У нас можно купить вагонку для решения различных задач – от декоративной облицовки стен до обшивки свесов кровли.

Причины, обуславливающие популярность деревянной отделки
Вагонка из дерева делится на два основных вида: стандартная и евровагонка. Между собой такая продукция отличается технологией обработки сырья, системой крепления, размерами, типом профиля. На тыльной стороне евровагонки присутствуют нарезные вентиляционные канавки, служащие отводами для конденсата. Эти технологические нюансы определяют конечную стоимость деревянной вагонки. К наиболее значимым преимуществам материала обеих видов относятся:
· эстетическая привлекательность лицевой поверхности;
· отменные тепло- и звукоизоляционные характеристики;
· экологическая безопасность для природы и человека;
· легкий монтаж ламелей за счет системы гребень – паз;
· длительный срок службы (при соответствующем уходе).
Помимо положительных характеристик облицовка деревом имеет один недостаток – чувствительность к повышенной влажности. Но этот изъян легко устранить нанесением специальных составов с водоотталкивающим эффектом.

Как выбрать деревянный отделочный материал
Планируете преобразить интерьер жилой комнаты или оживить фасад частного дома? Обшивка вагонкой – доступный способ воплощения проекта в жизнь за короткий промежуток времени. При этом характеристики декора подбираются с учетом назначения и персональных пожеланий:
1. Сосна – легкий, но прочный материал с выразительным рисунком. Используется для внутреннего декора помещений, где отсутствуют резкие колебания температур.
2. Ольха – дерево с красивой текстурой цвета светлого кофе. Характеризуется устойчивостью к влаге, подходит для облицовки наружных конструкций.
3. Липа – дерево, сохраняющее приятный аромат весь срок эксплуатации. После обработки продукция применяется как вагонка для бани, балкона или открытой веранды.
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