Генераторы – свет, который всегда с тобой
       Лучший способ получения электроэнергии для бытовых нужд – розетка. Ни шума, ни хлопот, ни запахов. При отсутствии стабильной сети электропитания или аварии, появляется необходимость в аварийном источнике. Удобным и надежным решением может стать персональный передвижной генератор.
Виды бытовых электрогенераторов
       Производители предлагают устройства нескольких видов. Причем, каждый вид представлен линейкой моделей различных мощностей. Это дает возможность потребителю подобрать образец, максимально соответствующий его требованиям. 
       По виду потребляемого топлива различают генераторы:
· бензиновые;
· на дизельном топливе;
· комбинированные;
· на газовом топливе.
       Газовые генераторы могут работать на баллонном газе, на природном газе либо на обоих видах газа. Комбинированный вариант генерации электрического тока предусматривает возможность работы как на бензине, так и на газе.
       Выбирая модель генератора, потребителя в первую очередь интересует себестоимость сгенерированного кВт/часа электроэнергии, которая в большей мере определяется стоимостью топлива.
       Еще несколько лет назад можно было с уверенностью сказать, что самая дешевая энергия получится от газового генератора. Далее выбор остановится на дизельном варианте. И самая дорогая энергия будет при работе на бензине. Теперь цены на разные виды топлива установились таким образом, что цена кВт/часа практически одинакова.
В зависимости от способа перемещения, устройства делят на:
· портативные;
· передвижные;
· стационарные.
[bookmark: _GoBack]       Способ перемещения напрямую связан с весом и габаритами. А вес и габариты, в свою очередь, определятся мощностью устройства.  
       Конструктивные особенности генераторов выделяют еще четыре вида:
· синхронные;
· асинхронные;
· с ручным запуском;
· с автозапуском.
       Основная масса, представленных в продаже экземпляров, является однофазными генераторами. Это обусловлено тем, что практически все бытовые электроприборы потребляют именно такой тип напряжения. Но, для специфических потребителей можно приобрести и трехфазные модели.
       Разницу в принципах работы синхронного и асинхронного генератора неспециалисту понять сложно. Да это потребителю и не нужно. Потребитель должен понимать, что качество электроэнергии у синхронного генератора несколько выше. Однако, встречаются они реже и стоят дороже. Поэтому, если ваши электроприборы не отличаются специфическими требованиями к качеству напряжения – остановите выбор на асинхронном генераторе.
       Модели с ручным запуском требуют присутствия человека для запуска генератора. Если вы не хотите ночью в мороз бежать по сугробам к месту установки генератора и запускать его, держа в зубах фонарик с севшей батарейкой, то выбирайте модели с автозапуском.
       Конечно, они несколько дороже, но запустятся без вашего участия, переключив вашу электросеть со стационарного питания на аварийный от электрогенератора. Также проведут обратную процедуру, при включении основной сети.  
Устройство генераторов и особенности работы
Бензиновый генератор
       В зависимости от веса, мощности и габаритов агрегат монтируется на стационарном фундаменте, переносной раме (часто с колесиками) либо в виде переносного чемоданчика. В основе устройства бензиновый двигатель, вал которого соединен с валом электрогенератора.
      Комплектуется баком для топлива и контрольно-измерительными приборами: вольтметром, указателем уровня топлива, сигналом аварийной остановки и т.п. Кроме того выключателями и переключателями для управления процессом:
· выключателем стартера;
· аварийным выключателем;
· переключателем напряжения.
       Несмотря на кажущуюся простоту устройства бензиновый генератор требует аккуратного обращения и строгого соблюдения правил эксплуатации и техники безопасности. Это обусловлено наличием легковоспламеняющегося вещества и высокого напряжения. Это относится ко всем видам подобной техники.
Дизельный генератор
       Эти модели во многом повторяют своих бензиновых собратьев. Единственное существенное отличие состоит в комплектации дизельным двигателем. А преимущества дизельных двигателей становятся преимуществами генераторов, на их основе:
· работа в широком диапазоне температур;
· большой моторесурс;
· сравнительная простота обслуживания.
      Конструктивные особенности дизеля позволяют делать экземпляры большой мощности. Поэтому сложилась практика электрогенераторы до 5 – 6 кВт делать на основе карбюраторного двигателя, а до 10 кВт – дизельные.
Инверторный генератор 
       Это устройство трудно отнести к какой-либо классификации, по причине его относительной новизны и уникальности. Его основой может быть любой из перечисленных выше видов, дополненный электронным блоком управления.
       Электроэнергия не высокого качества (чем грешат многие образцы генераторов) в инверторе сначала выпрямляется, затем преобразуется в качественную энергию с заданными характеристиками.
       Такие устройства затребованы для подключения компьютеров, измерительных приборов, медицинского оборудования. Для всего, что имеет повышенные требования к качеству питания в части напряжения, частоты и пульсаций.
Газовый генератор
       Работа газового генератора аналогична работе карбюраторного и дизельного собратьев, поэтому не имеет смысла повторять ее описание, но особенности нельзя обойти стороной.
       Из особенностей следует отметить малый срок работы до технического обслуживания, который составляет до 100 часов. Это значит, что через каждые 100 часов работы генератор нужно останавливать для замены масла и фильтров. Поэтому такие генераторы ставят исключительно как аварийные источники и только в местах, где отключения электроэнергии не частые и не продолжительные. 
       Следующая особенность связана со специфическими требованиями к работе с газовыми магистралями и устройствами. Если модель на жидком топливе можно установить и обслуживать самому (при наличии соответствующих знаний и навыков), то газовые модели лучше поручить сертифицированным специалистам. 
       Если в первом случае цена ошибки – остановка в работе устройства, то во-втором случае, сгоревшее имущество и человеческие жертвы.
Сделайте свой выбор
       Начните выбор с подсчета суммарной мощности устройств, которые вы можете включить одновременно, добавьте к ней 10 – 20% для надежности, и вот вы уже знаете какой мощности генератор необходимо искать.
       Вид генератора выбирается из условий работы. Для аварийной дачной системы, например, подойдет карбюраторный, либо газовый генератор. Для освещения и нагрева теплицы лучше дизельная модель.
       Вариантов очень много. Для учета всех нюансов и лучшего выбора можно обратиться к специалисту или, в крайнем случае, пользователю с опытом. Самое главное в выборе – это производитель генератора и репутация продавца. Иначе наилучший вариант выбора может оказаться самым плохим, в результате выхода изделия из строя.   
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Знаков без пробелов 5857        Спам 51%        Уникальность 91%
