Профнастил для забора: как выбрать

Может показаться, что в покупке данного стройматериала нет ничего сложного: надо зайти на сайт, выбрать лист и его цвет, сделать заказ и ожидать доставки. Но на самом деле есть определенные нюансы, которые следует учитывать при покупке, например, цена на профнастил для забора тут тоже играет важную роль. Материал для ограждения должен быть не только красивым на вид, но также прочным и долговечным. Такие конструкции сегодня пользуются большим спросом, так как стоимость листов демократичная, а монтируются они быстро. Также заборы из металла не требуют особого обслуживания при эксплуатации.

Профнастил для ограждения

Для этого используют материал, высота которого может быть от 0.8 до 2.0 миллиметров. Чем больше этот показатель, тем крепче будет конструкция из него. Чтобы листы могли перекрывать большой метраж, а также не теряли свою жесткость, специалисты рекомендуют отдать предпочтение изделиям таких классов:

· ПС-8;

· ПС-10;

· ПС-15.

Каждая из представленных моделей отличается по своим параметрам и характеристикам. У них также разная высота профиля, а потому и конструкция будет устойчива к ветру и иным воздействиям.

Использовать для забора надо материал, толщина которого не меньше 0.9 миллиметров. При этом высота профиля должна быть 0.3-0.4 мм. Такие конструкции можно использовать как для сооружения временного ограждения, так и постоянного. При необходимости их легко демонтировать и перевезти. Толщина листа проверяется при помощи микрометра. Также это можно уточнить у менеджеров в точке продаж. Зная особенности выбора профнастила для ограждения, вам будет проще принять правильное решение при его покупке.

