	1) Виды инструктажей по ОТ.
	 Вводный. Первичный. Повторный. Внеплановый. Целевой.

	2) Виды инструкций по ОТ.
	Инструкция по ОТ №1 для всех работников УПЦ-1. ИНСТРУКЦИЯ №2 О мерах пожарной безопасности в УПЦ-1.
 ИНСТРУКЦИЯ по ОТ №3  О порядке применения бирочной системы.
 ИНСТРУКЦИЯ по ОТ №4 по “Организации безопасного проведения огневых работ”
ИНСТРУКЦИЯ по ОТ №5 по Проверке состояния средств производственной безопасности агрегатов и оборудования.
ИНСТРУКЦИИ по профессии.№28 порода.№27 у-7


	Анализ Безопасности Выполнения Работ (АБВР)
	АБВР- это обязательная последовательность действий, которая выполняется работником самостоятельно или с участием руководителя перед началом и периодически в ходе выполнения работ. Целью проведения АБВР является анализ возможности безопасного выполнения/продолжения работ и выполнение необходимых мер по защите людей и природы.
АБВР состоит из 5 шагов:

1-Определить источники опасности, которые существуют или могут возникнуть в ходе выполнения данной работы.

2- Оценить возможные последствия для людей и окружающей среды.
3- Определить и выполнить действия, необходимые для надежной защиты от источников опасности.

4- Продумать меры реагирования при возможной нештатной ситуации.

5- Принять решение о возможности начинать работу.

	Проводятся ли у вас аудиты безопасности.
	Проводятся целевые и поведенческие аудиты безопасности. В цеху разработан график аудитов, аудиты проводятся в соответствии с графиком. Все мероприятия из проверенных карт АБ выполнены в срок. О выявленных отклонениях и их устранении проинформированы рабочие на сменно-встречных собраниях. По итогам аудитов отклонения и мероприятия обсуждаются с рабочими, устраняются своевременно и не повторяются в дальнейшем.

	 Тренинг инструктажи .
	Тренинг инструктажи проводятся по графику, мастером смены на рабочем месте. Цель- обучение безопасным методам выполнения работы согласно профессии.

	Работа с микротравмами.
	Все микротравмы учитываются и расследываются, а также регистрируются в журнале, определяют коренные причины микротравмы и разрабатываются мероприятия.

	Блокировка, Маркировка, Проверка.(БМП)
	БМП- это элемент системы промышленной безопасности направленный на предотвращения включения, срабатывания движения и подачи энергии в то время, когда это может предоставить угрозу для жизни и здоровья людей.
Блокировка- это действие направленное на отключение оборудования  от энергии.
Маркировка- это бирка с информацией.

Проверка- это действие направленное на предотвращения несанкционированного включения оборудования.

	Молнии .
	Рассказать последнюю молнию  по ОТ.

	Кардинальные правила.
	- Нахождение на территории предприятия в состоянии алкогольного/ наркотического опьянения.
- Умышленная порча, снятие, выведения из строя защитных устройств и ограждений с последующим входом за защитные ограждения, в обозначенную опасную зону.

- Несанкционированное использование или снятие блокирующих устройств и/или ключей-бирок.
- Поручение работы, выполнение которой заведомо предполагает нарушение Кардинальных правил.

- Сознательное сокрытие факта серьезного происшествия или производственной травмы.

- Курение вне отведенных мест.

- Проведение газоопасных и огневых работ в замкнутом пространстве без анализа воздушной среды.

- Работы на высоте без применения средств защиты от падения.

- Уборка/ремонт включенного/работающего оборудования.

-Сход с подвижного состава до его  полной остановки.


	Организация обучения вновь принятых работников.
	Пишется распоряжение по цеху, составляется трудовое соглашение, в котором указывается преподаватель и инструктор.

	Контроль.
	Еженедельно проводится совещание по ОТ.
Проводит начальник цеха. Обсуждают результаты аудитов( целевых, поведенческих). Разрабатывают мероприятия, назначают ответственных и сроки выполнения.

Ежемесячно аудит по целевой модели предприятия.


