	Строительство фундаментов

Фундамент – основа любого строения
    Возведение дома начинается с заложения его фундамента. Строительство  дома без этой части конструкции невозможно. Более того, строительству фундамента уделяется первостепенное внимание. Любая ошибка, допущенная при заложении фундамента, может привести к непоправимым последствиям.  Из-за  выполненного с отклонениями от строительных норм фундамента здание может просесть целиком или частично.  В результате возникнут  грубые дефекты  стен помещения и его кровли, которые могут привести, если не к полному разрушению здания, то к необходимости капитального ремонта.
    Поэтому строительство фундамента должно выполняться профессионалами, которые могут обеспечить качество, и гарантировать долговечность сооружения.  Наша компания «УралСтройЛес» как раз и является таким строительным предприятием, которое объединяет  профессионалов высокого класса.  Мы способны  выполнить полный комплекс работ по качественному возведению фундаментов с помощью современных материалов и в сжатые сроки.
Разновидности фундаментов
    Выбор вида фундамента  зависит от высотности здания, характера грунта, рельефа местности, климатических и других условий. Для выбора типа конструкции и глубины фундамента перед началом строительства желательно провести хотя бы минимальные инженерно-геологические изыскания, в результате которых в первую очередь выясняется состав и структура грунтов, а также наличие подземных вод.
    При строительстве сравнительно небольших частных домов  возводятся преимущественно  фундаменты с малой глубиной (от 0,4 до 0,7 м) и с большой глубиной (от 1,2 до 1,5 м).
    И также в зависимости от совокупности предварительных условий выбираются различные типы конструкций фундаментов:
· ленточный;
· столбчатый;
· плитный;
· свайный.
[bookmark: _GoBack]    Ленточный метод возведения фундамента является самым распространённым и мало затратным типом фундамента для лёгких домов. Однако в условиях Тюмени нередко приходится прибегать к сооружению более сложных и дорогостоящих фундаментов свайного или столбчатого типа. 
Критерии выбора конструкции фундамента для дома
    Специалисты нашей компании «УралСтройЛес» выберут оптимальный тип конструкции и возведут дом при самых сложных гидрогеологических условиях.
    Основные параметры, учитываемые нашими строителями для оптимального выбора проекта фундамента, следующие:
· инженерно-гидрогеологические условия;
· общая масса сооружения;
· степень изоляции от находящихся вблизи  рек, озёр и других открытых водоёмов;
· возможность повышения уровня грунтовых вод;
· расположение поблизости тяжёлых сооружений способных деформировать грунт и водопроводов.
    Руководствуясь этими критериями, специалисты компании произведут точный расчёт нужных конструктивных особенностей фундамента.
Процедура строительства фундамента
    Только после расчёта конструкции  можно приступить к самому процессу возведения фундамента. Строительство фундамента делится на следующие последовательные этапы:
1. Проведение земляных работы, включающих сооружение котлована, проходку укладочных траншей и подготовку мест для сваечных скважин.
2. Насыпка песчаных подушек и укладка изоляционных прокладок.
3. Сооружение опалубки.
4. Закладка арматуры.
5. Заливка бетона.
Расчёт стоимости  фундамента
    Расчёт цены сооружения фундамента выполняется специалистами нашей фирмы.  Цена складывается из следующих составных частей:
· стоимость проектирования;
· оплата материалов;
· заработная плата работников;
· стоимость эксплуатации техники и оборудования;
· затраты на транспортировку грузов и рабочего персонала.

   Таким образом,  заказывая услуги у   нашей компании «УралСтройЛес»,  вы гарантировано получите качественно выполненный  и долговечный фундамент, изготовленный по хорошей рыночной цене и в сжатые сроки.

