Начало изготовления компанией Allison Transmission коробок-автоматов xFE категорий 1000 и 2000 для трансмиссий с меньшим потреблением горючего

Фирмой Allison Transmission было анонсировано о начале производства коробок-автоматов категорий 1000™ и 2000™ для трансмиссий с современной системой xFE (extra Fuel Economy — «минимально возможное экономное потребление горючего») для уменьшения потребления или дизтоплива, или автобензина. Такие коробки подходят для обеспечения автомобильной техники и минимизируют до 7% использование горючего по сравнению с прежними марками.

«Не принимая во внимание двигатели с гибридной системой питания топливом, наша продукция является непревзойденным лидером среди подобных товаров, представленных на рынке, – заявляет первый заместитель руководителя Allison Transmission по международным отношениям. – Наша корпорация разрабатывает достаточно широкий спектр продуктов с маркой xFE. При этом главной задачей остается свести к минимуму расход топлива при использовании коробок в автоматическом режиме для разнообразных видов техники автобусного парка и грузовых автомобилей».
Коробки-автоматы xFE категорий 1000 и 2000 для трансмиссий по габаритным размерам и техническим данным не отличаются от своих прототипов. Разница кроется в применении усовершенствованного амортизирующего устройства гидропреобразователя вместе с блоком FuelSense 2.0 Max.
На первой передаче амортизирующее устройство дает возможность заблокировать гидропреобразователь, больше задействовать автоблокировку и включать повышенные скорости при маленькой частоте вращения двигателя. Это дополнительно приводит к меньшему употреблению горючего. Весь список товаров с маркой xFE может применяться со всеми видами топлива.
«Современные подходы при конструировании благоприятствуют уменьшению потребления топлива в различных условиях движения, - продолжает Колл. – экономически выгодно использовать наши разработки для автобусов на междугородних и внутригородских рейсах. Поэтому увеличение ассортимента товаров с маркой xFE актуально в данной отрасли».
В 2015 году составляющие трансмиссии из серии xFE выпускались в объеме категории 3000™ и поставлялись для комплектации исключительно автобусов. Современные же образцы – это новый виток в развитии и увеличении перечня моделей xFE. Каждый товар автоматически комплектуется блоком функций для снижения использования горючего FuelSense 2.0.
Объявленный в марте блок функция для уменьшения использования горючего FuelSense 2.0 с DynActive™ Shifting в сравнении с предшественником FuelSense добился минимизации затрат топлива. Такие достижения стали результатом разработки алгоритма улучшения поиска совершенного баланса эффективности и уменьшением трат горючего.
FuelSense 2.0 поставляется в трех разновидностях, что определяет широкий диапазон применения во всем мире.
В коробках xFE реализована технология Continuous Power Technology™, которая помогает плавно без рывков переключать передачи. Ее основная задача – увеличение крутящего момента и передача большей энергии колесам.
Преимущества употребления коробки-автомат фирмы Allison для комплектации автомобилей:
· большая производительность и эффективность;
· потребление меньшего количества горючего;
· комфортность;
· безопасность.
Весь спектр ее марок признан на международном автомобильном рынке. Главным аргументом в этом является меньшая цена автомобилей и автобусов, составляющими которых фигурируют коробки-автоматы xFE.
https://text.ru/seo/5a50d419e33cf

