Ручная мойка кузова автомобиля
[bookmark: _GoBack]Первым и основным этапом в уходе за автомобилем является  его правильная мойка. Эта, несложная на первый взгляд, процедура является очень важной, а потому к её проведению подойти нужно с умом.
Каждому автомобилисту стоит знать, что первые проблемы с лакокрасочными покрытиями возникают именно из-за нарушений в технологии мойки и использованию дешевых чистящих средств, устаревшего оборудования.  Не все центры авто-мойки используют качественные материалы, предпочитая качеству дешевизну, а потому, после посещения подобных заведений, ваш автомобиль только внешне выглядеть будет чуточку свежее, а на деле – получит ощутимый убыток в целостности салона и кузова.
Если автомобиль используется ежедневно, то, для сохранения чистоты и аккуратности внешнего вида, мыть его следует  не чае, чем один раз в неделю. Существует два вида мойки авто: бесконтактная и ручная мойка. Основным преимуществом бесконтактной мойки считается её скорость и сравнительная дешевизна.  
Ручная мойка
Ручная мойка в Харькове занимает времени немного больше, чем бесконтактная, но, при этом, мастер уделит при мойке внимание каждой детали автомобиля. 
Мойка машин проходит в несколько этапов:
1. Сначала производится ополаскивание машины с помощью аппарата высокого давления (АВД).
2. Мойщиком наносится специальный очищающий шампунь при помощи губки.
3. Спустя 5 минут оператором для смывки шампуня пополам с грязью производится обработка кузова при помощи струи высокого давления.
4. Сушка автомобиля при помощи «сгонов» - специально разработанных тряпочек, либо восковым осушителем. Наносится спрей дитейлинг, защищающий лакокрасочное покрытие до следующей мойки и придающий ему дополнительный блеск.
В среднем, весь процесс ручной мойки авто длится в районе 15-ти минут. 
Материалы инструментов, используемые при ручной мойке автомобиля, регулярно обновляются для того, чтобы они не пропитались моющими средствами, становясь с каждым днем всё больше и больше похожими на наждачную бумагу. 
Ручная мойка является одним из самых дорогих видов мойки в силу того, что в ходе этого процесса используется профессиональный полировочный шампунь для авто Kenotek Super Polish Red. Это пенное средство скроет все мелкие неровности лака, ускорив сушку за счёт большей гладкости поверхности.
В процессе ручной мойки в Харькове используются также варежки для деликатной мойки, для нижних частей кузова – специальные мягкие щётки, которые не вредят лаку, микрофибровые полотенца или из стопроцентного хлопка.
По прохождению ручной мойки автомобиль начинает выглядеть гораздо чище, свежее, а главное – не имеет никаких повреждений, которые могла бы нанести бесконтактная мойка.


