Исходный текст

Take a stand for bold audio
Three high performance bi-laminate drivers tuned with our Dynamic Balance technology reveal the length and breadth of your favorite music or movie audio. A superior state-of-the-art silk/polymer dome tweeter keeps highs detailed and clear, with no listening fatigue, even at lifelike volume levels. Combined in a non-resonant enclosure (that looks like a million bucks) with a critically tuned flared bass venting port system, for astonishingly well-blended deep bass effects, and you have a floorstanding loudspeaker that pairs audiophile performance, good looks, and reasonable price. A Polk classic!
TSx440T Features:
· TSx Series bi-laminate driver cones, tuned perfectly with our Dynamic Balance® process, produce smooth, natural sound. They are lightweight, but super stiff, with exceptional damping, for high efficiency and low distortion.
· Unlike horns or metal domes, silk/polymer dome tweeters deliver clear and detailed highs, without fatigue, even at high volume, and reveal more realistic vocal reproduction.
· Surprisingly deep, musical bass response thanks to a 3-inch critically tuned flared port, which minimizes port noise ("chuffing") and smooths the turbulence of port air flow, to reveal full-bodied bass that blends effortlessly with the speaker's overall dynamics.
· All Polk loudspeakers are timbre-matched within their series, designed with the same components throughout, to achieve seamless speaker-to-speaker blending effects in multi-channel systems.
· The high efficiency design of the TSx Series works well with practically any electronics, even the most modestly-powered amplifier or receiver, delivering a performance that's spacious and clear, natural and realistic.
· Our high performance crossover system boosts performance with premium components (like mylar bypass capacitors, which reveal extended high frequency details); these are usually found only on much more expensive loudspeakers.
· Dual gold-plated, professional-style 5-way binding posts, for the most secure connection options.
· Dual binding posts allow bi-amp or bi-wire connections, for the ultimate in customized high performance audio.
· Unique new curved enclosure design in non-resonant MDF creates a rigid, acoustically inert space, with non-parallel curved side panels that effectively reduce audible coloration.
Перевод
Выбирайте яркое звучание

Три высокопроизводительных двухслойных динамика, настроенных с помощью нашей технологии Dynamic Balance, раскроют всю глубину вашей любимой музыки или звукового сопровождения фильма. Превосходный ультрасовременный шелково-полимерный высокочастотный динамик поддерживает «верхи» (верхние частоты) чистыми и выразительными. Даже на высоком уровне громкости не вызывает чувство усталости при прослушивании. Нерезонирующий корпус, который смотрится на миллион баксов, с идеально подобранным расширяющимся портом фазоинвертора обеспечивает удивительно глубокий бас. За разумную цену вы получаете напольную акустическую систему, которая отлично выглядит, а ее производительность удовлетворит любого меломана. Классика бренда Polk!
Особенности модели TSx440T

· Двухслойные диафрагмы динамиков серии TSx, идеально отрегулированные с помощью нашей технологии Dynamic Balance, воспроизводят звук мягко и естественно. Они легкие, но в то же время  жесткие, с исключительным гашением колебаний, что обеспечивает высокое качество и минимальное искажение звука.
· В отличие от рупорных или металлических купольных, шелково-полимерный купольный ВЧ динамик передает чистые и глубокие «верхи», не вызывая усталости даже при прослушивании на высокой громкости, и раскрывает более реалистичное воспроизведение звука.

· Идеально подобранный трехдюймовый расширяющийся порт снижает шум (свист) и сглаживает турбулентность воздушного потока, выдавая глубокий, насыщенный бас, который гармонично вписывается в общее звучание.
· Все колонки фирмы Polk имеют одинаковый тембр звучания в пределах одной серии, созданы с использованием идентичных компонентов, чтобы достичь идеального слияния звука в многоканальных системах.
· Благодаря высокоэффективной конструкции серия TSx хорошо работает практически с любой электроникой, даже с не очень мощным усилителем или приемником, выдавая всеобъемлющий, чистый и естественный звук.
· Высокопроизводительный кроссовер улучшает качество звука при помощи компонентов премиум класса (например, майларовые конденсаторы, которые детализируют звучание высоких частот). Обычно они устанавливаются только на дорогих колонках.
· Двойные анодированные золотом профессиональные винтовые клеммы обеспечивают надежное соединение.
· Двойные  винтовые клеммы позволяют подключать колонки как к одному усилителю, так и к двум, тем самым делая возможным кастомизацию производительности аудиосистемы.
· Уникальный новый дизайн корпуса в нерезонирующем МДФ создает жесткое, акустически инертное пространство с непараллельно изогнутыми боковыми панелями, которые эффективно снижают звуковое окрашивание.
ЗБП – 2311

Уникальность – 95/100
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