Межсетевой экран. Назначение и реализация
Развитие IT-технологий требует постоянного совершенствования техники и программного обеспечения. Администрации приходится заботиться о трех наиболее актуальных проблемах, для преодоления которых лучше всего подходит специализированный межсетевой экран. Купить его стоит тогда, когда требуется: 
· Защита информации от повреждения и несанкционированного изъятия; 
· Предотвращение порчи дорогостоящей аппаратуры путем вмешательства злоумышленников в ее нормальное функционирование; 
· Поддержание эффективности работы внутренней сети.
Существует два варианта решения задачи по блокированию нежелательного проникновения. Программный сетевой экран появился значительно позже, чем стандартные антивирусные программы, и стал по-настоящему востребованным тогда, когда риск материальных и моральных потерь от нападений хакеров и хакерских сообществ перерос в серьезную угрозу. Файрволы, выпускаемые различными производителями ПО, устанавливаются на рабочие станции и защищают каждый персональный компьютер. 
Аппаратный межсетевой экран – электронное оборудование, устанавливаемое, как правило, между локальной и внешней сетью. Оно оснащается собственным ПО, которое также может настраиваться в соответствии с требованиями администрации и особенностями, заложенными изготовителем. Для обеспечения максимальной безопасности разветвленной или многоуровневой инфраструктуры, во внутренних узлах также устанавливаются аппаратные межсетевые экраны. 
[bookmark: _GoBack]Часто одновременно применяются и программные средства, что позволяет свести вероятность несанкционированного проникновения к минимуму. Невнимательное отношение к этой проблеме влечет за собой существенное увеличение риска потери работоспособности системы. Поэтому на межсетевые экраны возлагаются совершенно определенные обязанности: 
· Контроль и блокирование при необходимости доступа к сетевым узлам; 
· Запрет на получение конфиденциальных данных, а также внедрения ложной информации; 
· Ведение журнала событий; 
· Обнаружение и уведомление о вероятных атаках, а также подозрительной активности на границе или внутри системы. 
Современные межсетевые экраны обеспечивают фильтрацию и контроль трафика при сохранении высокой пропускной способности, не нарушают естественную работу и не снижают заметно ее производительность. На эти устройства часто возлагают и другие функции, такие как шифрование трафика, антивирусные свойства, трансляция сетевых адресов, VPN, а также фильтрация пакетов по содержимому. Это предоставляет администратору большие права – при грамотном управлении сетевые экраны почти полностью исключают любые опасности. 
В нашем интернет-магазине имеется широкий спектр ПО и аппаратных средств от авторитетных организаций, давно получивших заслуженное признание во всем мире. Мы предлагаем по доступным ценам купить межсетевой экран аппаратного типа от Fortinet – в каталоге размещена информация почти по двум десяткам моделей с различными функциональными возможностями. Специализированные программы представлены продуктами компаний Dr.WEB и McAfee. 
В соответствии с потребностями и сложностью защищаемой инфраструктуры можно выбрать как электронные устройства, так и программный сетевой экран. Купить ПО будет дешевле, но принимать решение о выборе защиты того или иного типа следует, прежде всего, в результате анализа возможных угроз и эффективности вложения финансовых ресурсов. 
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