Если говорить об элементах ландшафтного дизайна, то самым динамичным и живым элементом является водоем .Его завораживающая гладь или рябь, тихое журчание и особый запах свежести делает его предметом желания для многих.
Итак, для тех, кто решился сразу скажем – задача не из легких, но есть и позитив: огромный выбор вариантов. Сразу исключим многогектарные угодья, оставим обустройство прудов и водопадов на них строительным компаниям. Но даже на дачном или приусадебном участке можно воплотить свою мечту.
Для начала необходимо определиться с тем, что собственно хочется с учетом возможностей. Для небольших участков (5-6 соток) ,при условии сезонного проживания можно рекомендовать мини-водоёмы в бочках, кадках, чашах. Одним из преимуществ таких конструкций является простота и несложность ухода. Их можно обложить камнем (предварительно заглубив в грунт),встроить в деревянные псевдоколодцы или сказочные формы. Добавив простенький водяной насос можно получить оригинальный каскад из нескольких емкостей с переливом. При своей невысокой стоимости можно создать уникально красивые композиции.
Следующий по сложности и цене вариант – пруд из готовых форм. Достоинства – простота, купить ёмкость понравившейся формы из полиэтилена или стеклопластика, выкопать котлован (на всю глубину ёмкости, края должны быть углублены на 0,1-0,2 м),засыпать дно песком, установить емкость. Заполнив ванну водой, убедится в горизонтальности. Засыпать песок вокруг формы, проливая водой и утрамбовывая. Если ёмкость черная – насыпьте на дно чистый белый щебень или крупный песок, это зрительно увеличит глубину и прозрачность. Обложить по краю плиткой или плоскими камнями, глубина должна быть не менее 0,8 м(это для всех водоемов – летом вода прогревается, зимой не промерзает), исключение составляют водоемы с рыбами – в них оптимальная глубина : 2-2,5 м, но это уже другой тип водоемов.
Водоем практически любой конфигурации можно сделать используя пленку .Он будет ощутимо дороже предыдущих, но вы свободны в выборе формы, глубины и исполнения. Последовательность похожа на предыдущую: копаем котлован, выравниваем песком, застилаем геотекстилем (можно минватой), затем пленка из полиэтилена высокого давления(каучуковая мембрана), края пленки должны перекрывать край не менее, чем на 0,15 м. Заполняем водой на треть, тщательно разравниваем, выпуская воздух, убирая складки (пленку с водой не передвигать, сначала выкачать воду).Теперь можно заполнить водоем полностью, стараясь не делать мелких складок. Края пленки прижимаются камнями вровень с грунтом, проливаются бетоном и засыпаются более мелкими камнями.
Наиболее долговечен бетонный водоем(70-80 лет), но здесь понадобится специалист, да и стоимость переводит этот вид в разряд профессиональных.
Очень украсят и оживят водоемы различные виды фонтанов, подсветка, каскады, искусственные водопады, поэтому, если ваш участок имеет естественный уклон, то грех этим не воспользоваться. Очень важно подобрать экономически подходящую схему пополнения воды, кроме фонтанов и ручьёв, требующих специальных насосов и фильтров, можно обойтись естественным(осадки) и капельным(из замаскированной трубы, подключенной к водопроводу).
И в конце несколько общих советов :   -водоём должен освещаться 5-6 часов в день, иначе он превратиться в рассадник комаров; -подход должен быть со всех сторон для ухода; -нежелательны нависающие деревья, источник осыпающихся листьев; -на зиму, если вода не спускается, заполните водоем до верха и бросьте несколько деревянных чурок.
Успехов в ландшафтном дизайне! 
  

