ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Универсальный клей – склеивает кожу, резину, металл, стекло, дерево, керамику, фарфор, бумагу, бакелит, мебель. Перед нанесением поверхности очистить и обезжирить. Нанести клей Akfil на обе поверхности, подождать 20 минут и прижать их друг к другу. Свойства: Водостойкий, морозостойкий, теплостойкий, маслостойкий. Хранить в прохладном помещении, вне досягаемости для детей. Внимание: Вреден при вдыхании. Огнеопасный. Дата производства указана на упаковке. Срок годности 12 месяцев. akfix@ukr.net
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ: Універсальний клей – склеює шкіру, гуму, метал, скло, дерево, кераміку, фарфор, папір, бакеліт, меблі. Перед нанесенням поверхні очистити та знежирити. Нанести клей Akfil на обидві поверхні, почекати 20 хвилин і притиснути їх одна до одної. Властивості: Водостійкий, морозостійкий, теплостійкий, маслостійкий. Зберігати у прохолодному приміщенні, недоступному для дітей місці. Увага: Шкідливий при вдиханні. Вогненебезпечний. Дата виробництва вказана на упаковці. Термін придатності 12 місяців. akfix@ukr.net
