Характеристики Трубы ПНД 25 технической

Труба ПНД 25 техническая имеет такие характеристики: диаметр – 25 мм, толщина стенки – 2-2,3 мм, может быть добавлен SDR, вес – 0,116 кг/м, намотка – 200 м. 

Применение трубы 25 технической
 
[bookmark: _GoBack]Наша труба широко используется для быта, на производстве и в промышленности, благодаря специальной высокотехнологической обработке. В состав материала входят гранулы агломерата, продукт может быть переработан не один раз. Имеет небольшую стоимость, поэтому товар востребован во многих сферах. Долговечен, служит не менее 50 лет. 

Особенности и преимущества изделия компании ИнжПолиКом

1. Отличное качество. Материал не теряет формы, имеет устойчивость к ржавлению, не боится налета и бактерий. Может быть использовано для любого вида грунта.
2. Удобно при эксплуатации. Монтаж и сборка труб не занимает много времени, а также это экономит денежные средства. Стоимость полиэтиленовой трубы намного меньше стального или металлического аналога.
3. Использование с давлением или без него. Трубы являются безнапорными, не удерживают давления. Питьевая труба этого типа может применяться под давлением. Давление определяют по SDR – соотношение диаметра и толщины стенок (меньший показатель SDR, выдерживает большее давление).

На нашей фирме производят технические трубы ПНД 25 и многие другие виды продукции. Возможно сотрудничество завода ИнжПолиКом с оптовыми заказчиками. 




