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Выбирая кровельный материал для обустройства своего дома, многие хозяева часто отказываются покупать композитную черепицу, цена которой значительно выше, чем у керамики или металлочерепицы. Между тем многие эксперты советуют при решении учитывать не только стоимость за 1 м2, но и брать во внимание такие факторы, как: себестоимость, надежность, долговечность и бренд. При этом нужно так же помнить, что производство композитной черепицы – достаточно сложный и трудоемкий процесс.
Компания Metrotile
Завод Metrotile по праву можно считать основоположником изготовления композитной черепицы. Уже больше шестидесяти лет бельгийский производитель Metrotile Europe является мировым лидером по изготовлению кровельных материалов.
За много лет работы производство композитной черепицы стало автоматизированным, и на данный момент завод насчитывает менее 100 работников. Постоянная модернизация оборудования, доскональный контроль качества, а так же желание соответствовать всем прихотям требовательных клиентов – все эти обстоятельства делают композитную черепицу Метротайл качественным товаром с высоким сроком эксплуатации.
Еще одним подтверждением тому есть направление инвестиций компании. Основными сферами вложений есть исследование методов модернизации материалов, а так же создание новых, более прочных видов кровли.
Состав черепицы
Желая создать максимально качественный и не имеющий аналогов продукт, инженеры разработали именно тот композит, в котором устранены абсолютно все недостатки предшественников. Каждый из компонентов способствует устранению того или иного недостатка кровельного материала, а именно:
· Гальванизированное алюминированное покрытие, являющееся дальнейшей основой материала, покрывает сталь с обеих сторон, тем самым делая материал гибкой. Покрытие алюминоцинка занимает около 20 микрон, а сами же листы композитной черепицы можно купить с толщиной от 0,3 до 0,9 мм, не жертвуя качеством. Сам же сплав цинка и алюминия защищает материал от коррозии и мелких царапин.
· Минералонаполеный акриловый слой помогает камню сохранять цвет на протяжении десятилетий, защищая его от ультрафиолетового излучения. Состав и его пропорции остаются в секрете, и не указаны даже на официальном сайте композитной черепицы Метротайл. 
· Гранулы натурального камня имеют толщину 0,16мм. Они являются однозначным плюсом композитной черепицы, поскольку придает черепице устойчивость к резким перепадам температур. Натуральный камень делает материал абсолютно бесшумным во время дождя и ветра, чего не можно сказать о металлочерепице.
· Акриловая глазурь – дополнительная защита от солнечных лучей. В отличие от иных подобных материалов компания Метротайл использует для верхнего слоя не акриловый стирол, а экологически безопасный акрилат.
Производство композитной черепицы
Один из важных пунктов при учете стоимости композитной черепицы – затраты производителя на ее производство. Для изготовления материала используется только высококачественная сталь. Поверх нее наносится специальное покрытие, состоящее из алюминия, цинка и кремния. Такая грунтовка защищает лист композитной черепицы в дальнейшем от коррозии, ведь как доказали многократные исследования, в отличие от горячего оцинкования – такой способ защиты является в 5 раз эффективней.
На заводе рулон с алюминоцинковым покрытием режется на отдельные листы, после чего под прессом создается окончательная форма и размеры профиля. Этот этап подготавливает листы к самому процессу изготовления материала. 
На конвейере материал разогревается до температуры 110◦ и покрывается специальной акриловой грунтовкой, которая мгновенно просушивается. После чего композитные листы разогреваются до еще большей температуры для нанесения на него акрилатного лака – основы для натурального камня. На него в тот же час наносится базальтовое покрытие из камня. Практически готовый лист отправляется в камеру, где просушивается в течение некоторого времени. С просохших листов удаляются те камни, что не приклеились и наносится финишный слой акрилатной глазури, которая не только препятствует осыпанию камня, но так же обеспечивает защиту от выцветания на солнце. Уже готовая продукция просушивается в печи, затем охлаждается. В дальнейшем мягкая композитная черепица полностью готова к монтировке.
Компания производит контроль за всем оборудованием, и, конечно же, за продуктом. Анализ качества происходит по таким свойствам:
· равномерное нанесение каменного напыления;
· вязкость и PH;
· наличие дефектов на упаковке;
· водостойкость(проводится 24 часа);
· гибкость и фигурные очертания при прессовании.
Преимущества Метротайл
Помимо добротности материала, уверенности в качестве бренда, который зарабатывал свое имя долгими годами, компания Метротайл-Украина может похвастаться обслуживанием своих клиентов, а именно:
· Наличие именно нужного для вас материала – важный фактор. Как правило, при заказе, приходится ожидать доставки на протяжении 2-4 недель, а если при окончании укладки композитной черепицы пару деталей оказываются недостающими, то это влечет за собою ряд проблем, в виде задержки дальнейших этапов строительства. Именно потому Метротайл всегда гарантирует абсолютное наличие каждого элемента, который нужен для кровли.
· Данная компания предоставляет все нужные комплектующие под любой тип крыши. Во множества компаний бывает так, что детали есть под все типы крыши, но не под вашу. В таких случаях люди частенько делают детали собственноручно, впоследствии чего срок эксплуатации уменьшается в 3 раза, а сама кровля становится небезопасной.
· Бесплатное консультирование вас или строителей из нанятой вами бригады во избежание ошибок при монтаже композитной черепицы.
· Доставка продукции автомобилем-манипулятором – экономит не только время, но и деньги. Вам не приходится нанимать грузчиков или самостоятельно разгружать товар.
· Нет неизрасходованных деталей. В компании действует программа возврата неиспользованных деталей в течение 90 дней. Таким образом, вы можете быть уверенны, что не заплатите лишнюю цену за композитную черепицу.
