Печать в широком формате – мост от вашего бизнеса к покупателям
Печать широкого формата окружает нас повсюду в   (город)   и других городах, но далеко не каждый имеет представление, что это такое. Особенно она важна для предпринимателей любого уровня, ведь дает возможность изготовить продукцию для внешней рекламы – важного инструмента бизнеса для привлечения клиентов. Чтобы правильно сформулировать заказ и получить в итоге увеличение продаж, нужно разобраться с назначением и видами печати в широком формате.

Что такое широкоформатная печать

Цифровая широкоформатная печать отличается использованием материала большого размера – более А4 и даже больше А0 (84×119 см). Она представляет собой обычную цветную печать, выполненную на принтерах и плоттерах, предназначенных для широкого формата.

Услуга такой печати очень популярна, как надежный способ повысить эффективность предпринимательской деятельности посредством охвата огромной аудитории. Это удобно и выгодно за счет ряда преимуществ:

· широкий выбор материалов для нанесения печати;

· высокое качество изображения;

· возможность изготовления различной рекламной продукции – от баннера до наклейки;

· износостойкость и долговечность полиграфии.

Поэтому, независимо от стоимости, при правильном маркетинге вложения в широкоформатную печать довольно быстро окупаются. Еще один плюс широкого формата – он дает возможность рекламировать товары и услуги, не навязываясь и не раздражая потребителей.

Помимо печати, предварительно производится разработка макета изображения с устранением небольших дефектов, корректировкой цвета и т.д. Постпечатная работа предполагает обрезку, склеивание и другие манипуляции, необходимые для придания продукции окончательного вида.

Сфера применения

Возможности современной техники и новейшие расходные материалы позволяют изготовить полиграфическую продукцию различного назначения, которая не подвержена действию фактов внешней среды и прослужит достаточно долго.

Широкий формат применяют для:

· изготовления бигбордов, баннеров, щитов, перетяжек, вывесок и другой наружной рекламы;

· оформления транспортных средств и витрин магазинов;

· печати на холсте, ткани и текстильной продукции – флаги, футболки, спецодежда, дизайнерские вещи;

· печати на различных готовых изделиях из пластика и других материалов.

Почти любой предмет может стать основой для нанесения изображения широкоформатным способом, что определяет широкую сферу использования такой печати и ее популярность.

Различия наружной и интерьерной печати широкого формата

Помимо экстерьерных рекламных изделий, отдельным типом широкого формата является печать для использования внутри помещений. Это могут быть:

· натяжные потолки;

· фотообои;

· карты и чертежи;

· постеры, плакаты;

· репродукции;

· витражи и т.д.

Выполняется такая печать безопасными для здоровья красками, которые под влиянием ультрафиолета, влаги и перепадов температур быстро выцветают, поэтому продукция подходит только для внутреннего размещения. Она отличается высоким разрешением изображения и детальной прорисовкой элементов.

Интерьерная широкоформатная печать может выполняться и на листах меньшего размера, что снижает ее стоимость и часто применяется при заказе небольших изображений, например, фотографий и визиток.

Также широкоформатная и интерьерная печать отличаются по структуре и материалам. Изделия для наружной рекламы печатают на прочной основе, но с меньшим разрешением, поскольку смотреть на них будут издалека.

Виды широкоформатной печати

Печать широкого формата разделяют по типу красителя. Основные их виды – ультрафиолетовые, сольвентные и экосольвентные. Выбор чернил зависит от назначения продукции.

Обычные краски на водной основе непрактичны для внешнего использования, хотя позволяют передать максимальное разрешение изображения. Они применяются в интерьерной печати для рекламной продукции, фотографий, репродукций или пробных версий изделий. Для сохранности на готовый рисунок нужно наносить специальное покрытие.

Самая долговечная – широкоформатная уф печать. Технология основана на полимеризации чернил на поверхности носителя без проникновения внутрь. Пленка образуется под действием солнечных лучей и не разрушается до 10 лет, обеспечивая яркие живые цвета.

Вариант практичный и экономный, может использоваться с различными материалами основы. Но нужно учесть важный нюанс – техника безопасности для оператора, поскольку принтеры, которые работают с такими красителями, оснащены уф-лампами. Их излучение вредно для глаз и озонирует воздух в помещении, что приводит к головной боли и тошноте, а внутри лампа содержит ядовитые пары ртути.

Поэтому для печати наружной рекламы чаще используют сольвентные красители на основе ацетона или других растворителей. Чернила пропитывают верхний слой носителя и не облущиваются на протяжении 3 лет, но возможны токсические испарения от полиграфической продукции.

Более безопасные – чернила с мягкими растворителями, не содержащие циклогексанона, и экосольвентные – с безвредными гликолевыми эфирами, которые успешно применяются в интерьерной печати. Их минус – менее стойкие и медленно высыхают.

Новинки – латексная и полимерная печать для размещения как внутри, так и вне помещений. Производятся водными красками, а латекс и полимер добавляются для лучшего связывания пигмента с основой. Результат получается очень стойкий, но нужно подогревать носитель до и после печати, поэтому краски наносятся только на термостойкий материал.

По типу оборудования выделяют лазерную, струйную и термотрансферную печать.

Первый тип подходит только для бумаги, а последний довольно дорогой, поэтому чаще широкоформатная печать выполняется на струйных принтерах или плоттерах. Отдельный вид – фотонные устройства для фотобумаги.

Материалы для широкоформатной печати

Носитель для печати большого формата выпускается в листах и в рулонах. Постерная бумага – бюджетный вариант. Используется белая – для изделий, подсвечиваемых изнутри, или непрозрачная с синей подложкой – при наружной подсветке. Широкоформатная печать на бумаге имеет повышенную прочность, выдерживает действие осадков и солнца, но ее основное назначение – внутреннее размещение. Для интерьерной печати также применяются холст, ткань, пластик.

Более популярна для экстерьера – баннерная ткань из винила с полиэфирной армировкой. Она бывает литая – более дорогая и долговечная, и ламинированная. Винил делят на Blackout с черной подложкой для двусторонней печати, Frontlit, предполагающий внешнюю подсветку, Backlit, пропускающий свет от внутренней подсветки.

Подобными свойствами обладает баннерная сетка – нетканый виниловый материал с полиэфиром, покрытый защитным лаком. Он минимально подвержен ветру и другим механическим нагрузкам, поэтому подходит для очень больших изображений.

Самая универсальная и востребованная основа для печати – пленка из ПВХ, покрытая клеем с изнанки. Широкоформатная печать на пленке с самоклеящимся слоем очень удобна, особенно для изготовления вывесок, стикеров и оформления витрин. Кладрированная пленка подходит для плоских поверхностей, а литую можно клеить на вогнутые и выпуклые изделия. Материал может быть непрозрачным, транслюцентным или перфорированным для разных способов освещения. Есть разновидность виниловой пленки с магнитными свойствами, которая используется для печати рекламы, сувенирной продукции и декора.

Качество печати

Качество готового изображения определяется не только основой и красителем, но и разрешением принтера, которое измеряется в dpi (dots per inch) – количестве точек красителя, помещенных на дюйм материала. Чем выше показатель, тем точнее цветопередача, а картинка более четкая и живая. Это особенно важно для печати фотографий и репродукций.

Обычно широкоформатная печать баннеров и другой экстерьерной полиграфии выполняется с 720 dpi, но возможен эконом-вариант 360 или 540 точек, который подходит для просмотра с 10 м и более. Чем меньше объекты на макете для печати, тем выше разрешение нужно выбирать. Картинка на 1080 точек хорошо выглядит с 1–3 метров, а 1440 dpi достаточно для очень качественной печати даже небольших интерьерных изображений.

Для качества печатной продукции также имеет значение разрешение фото или картинки, по которой создается макет.

В бизнесе рекламная широкоформатная печать очень важна, без нее не обойтись. Избежать длительных поисков и заказать именно то, что нужно вам, можно в рекламно-производственной компании «Сила Принт». Изготовим любые виды полноцветной широкоформатной полиграфии по приемлемым ценам, доставим по Екатеринбургу сами и по всей стране выбранной вами транспортной компанией.

Печать на холсте – высокое искусство, доступное для каждого
Холст не так давно стал основой для печати и является трендом дизайнерских решений для интерьера. Он подходит для нанесения любого изображения, а заказать печать на холсте можно в каждой типографии. Такое украшение дома или подарок близкому человеку станут отличной демонстрацией тонкого вкуса и следования модным тенденциям.

Сфера применения и преимущества
Печать на холсте дает возможность реализовать желание декорировать интерьер картинами без огромных вложений, создать неповторимый стиль оформления помещения. Ее часто заказывают для гостиных, кухонь, детских и офисов.

Этот вид печати имеет весомые преимущества, которые обеспечили ему популярность:

· огромный выбор исходных изображений и неограниченное поле для фантазии;

· доступная цена, особенно по сравнению с живописной работой;

· быстрое изготовление с использованием экологически чистых чернил;

· возможность усовершенствования и стилизации рисунка с помощью компьютерной графики;

· профессиональный вид изделий и эффект трехмерной живописи;

· устойчивость изображения к внешним факторам, декоративность на многие годы.

Любое цифровое изображение может стать прототипом для шедевра. На холсте широкоформатным способом печатают:

· постеры, плакаты;

· фото из личного архива и фотоколлажи;

· портреты в «поп-арт» и других стилях;

· репродукции картин;

· пейзажные и другие фотографии для декоративных панно.

Фото можно стилизовать под живопись и работа будет выглядеть как настоящая картина.

Типы холста для печати

Качество готового изделия зависит от используемого материала. Для изготовления картин по фотографии лучшее решение – холст. Размер можно выбрать любой, но для размещения в интерьере оптимальный формат А2.

Натуральный холст плотностью 300–500 г/м2 может быть глянцевым или матовым, производится изо льна или хлопка и покрывается грунтовкой. Он идеально передает цвета репродукций и лучше всего подходит для пейзажей и портретов, а фактурная поверхность придает сходство с живописными полотнами.
Синтетический виниловый холст дешевле и прочнее, может иметь различную фактуру. Он уступает по внешнему виду, напоминая клеенку, а не ткань, поэтому чаще применяется, когда нужна печать постеров на холсте, рекламной продукции, элементов интерьерного декора.

Промежуточный вариант – комбинированный холст, который содержит натуральные волокна в сочетании с полиэстером или лавсаном. Его разновидности отличаются по эластичности и влагостойкости – свойствам, от которых зависит качество и длительность сохранения изображения.

Качество печати

Исходную картинку можно немного улучшить с помощью компьютерных программ. Но, чтобы получить хорошее изображение большого формата, лучше отдавать в печать максимально качественное фото. Главный фактор, определяющий качество фотографии на холсте – разрешение принтера, или количество точек красителя, которые наносятся на 1 дюйм холста (dpi).

Устройства для фотопечати могут обеспечить однородность изображения без зернистости за счет разрешения 1440 dpi. Результат получается в хорошем качестве (HD), идеальный для рассмотрения с расстояния 50 см. Также важно количество базовых цветов, применяемых в принтере. Чем их больше, тем точнее прибор передаст цвета прототипа. Чернила для фотопечати на холсте лучше использовать пигментные, они дольше не выгорают, чем водные.

Этапы работы

Портреты на холсте по фотографии и другие виды такой печати производятся в несколько этапов:

· клиент определяется с выбором материала, размера и видом картины;

· изображение переносится на компьютер, обрабатывается в фоторедакторе и готовится макет для печати;

· рисунок распечатывается на полотне с помощью принтера;

· после высыхания краски холст покрывают лаком, что обеспечивает длительную сохранность декоративного вида картины;

· возможна дополнительная прорисовка печатного изображения красками для максимальной реалистичности;

· при необходимости рисунку придают эффект старины кракелюрным гелем;

· изделие просушивают и натягивают на подрамник.

По желанию заказчика основа на подрамнике закрепляется обычным, студийным или галерейным способом, в зависимости от назначения картины и необходимости использования багета. Помимо стандартного широкого формата можно сделать модульную картину, состоящую из нескольких частей, что будет еще более современно и необычно.

Как формируется стоимость

Печать картин на холсте – вид искусства, который не терпит экономии, ведь получить настоящий шедевр можно только при помощи качественных материалов и оборудования.

В стоимости такой картины учитывается:

· размер и форма готового полотна, способ натяжения на подрамник и необходимость багета;

· сложность предпечатной обработки исходника, необходимость ретуширования, фотомонтажа и цветокоррекции;

· вид используемых чернил и холста;

· одиночное изображение, коллаж или модульный формат картины;

· покрытие лаком и другие доработки после печати.

Удачная печатная картина стоит своей цены. В нее вложен немалый труд, и радовать превосходным видом она будет не менее чем живописные шедевры, при значительно меньшей стоимости.

Заказывать печать на холсте с натяжкой на подрамник стоит только в полиграфической компании с хорошими отзывами и интересным портфолио, чтобы быть уверенным в качестве готовой продукции. В Екатеринбурге печать фото на холсте и другие услуги полноцветной широкоформатной печати предоставляет компания «Сила Принт». Профессиональное отношение, индивидуальный подход и адекватные цены – основные правила нашей работы. Заказы выполняем в короткие сроки с доставкой по России любой транспортной компанией.
