Title: Купить коробчатый габион оптом и мелким оптом у производителя по низкой цене.
Description: Коробчатые габионы по низкой цене! Прямые поставки от производителя в любом количестве. Предлагаем выгодные условия для каждого заказчика, включая сотрудничество через региональных дилеров. Гарантируем высокое геоконструкций.
Коробчатые габионы 
Коробчатый габион представляет собой сетчатый короб, выполненный из стали, при этом проволока имеет двойное кручение. Конструкция обладает высокой прочностью и равномерно распределяет любые нагрузки. Благодаря этому сетка остается целой и не раскручивается. Внутри габион коробчатого типа разделен диафрагмами – это позволяет усилить прочность за счет ребер жесткости с добавлением проволоки с большим сечением. 
Геоконструкции эффективно защищены от внешних нагрузок, не разрываются под сильным давлением и хорошо распределяют грунтовую нагрузку. С помощью коробчатых габионов надежно удерживаются снежные лавины, осыпи, различные по интенсивности селевые потоки и камни. 
Заказать коробчатые габионы 
В нашей компании можно выгодно купить коробчатые габионы с армирующей панелью, а также без нее. Мы уже на протяжении нескольких лет занимаемся производством геоконструкций разного типа, поэтому можем предложить широкий ассортимент изделий с высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками.
Наша компания предлагает приемлемые цены на коробчатые габионы, которые изготовлены на основании ГОСТ и другой технической документации. Наша продукция отличается такими преимуществами:
Прочность. Благодаря качественной сетке двойного кручения разрывная нагрузка составляет 3,5-5 тыс. кг на метр. Такие показатели позволяют конструкции выдерживать практически любые внешние ударные нагрузки и давление. 
Проницаемость. За счет хорошей проницаемости не возникают гидростатические нагрузки. Поэтому габионы такого типа можно устанавливать на склонах. 
Экологичность. Геоконструкции не создают барьер для природной растительности. Через некоторое время они становятся частью природного ландшафта. 
Экономичность. Коробчатые габионы отличаются экономичностью, если сравнивать их с более жесткими конструкциями. Экономия выражается в монтаже, в небольших затратах на эксплуатацию, в отсутствии необходимости устанавливать дренажную систему. 
Долговечность. Благодаря наносу грунта в пустоты габиона со временем он становится более прочным и надежным основанием для любого ландшафта – от склона до речного берега. Также со временем через конструкцию начинает пробиваться растительность, дополнительно скрепляя габион с грунтом. 
Характеристики коробчатых габионов, изготавливаемых «Комитекс ГЕО»
Устройство коробчатых габионов довольно простое – прямоугольные объемные проволочные конструкции, где проволока имеет двойное кручение. Внутри такие изделия заполняются камнем, а для сохранения формы и равномерного распределения нагрузки внутри может использоваться армирующая панель.
Технические характеристики обязательно подразумевают определенные размеры коробчатых габионов. В нашем каталоге вы можете подобрать изделия длиной 2, 3 метра, с разной шириной и высотой. Выбор размеров будет зависеть от назначения конструкции, области использования и условий эксплуатации. Также размеры зависят от типа применяемой проволоки. Мы используем проволоку диаметром 2,7 мм. Помимо этого она покрыта цинком для предупреждения коррозии и других процессов, негативных для ее срока службы и качества.
Вес коробчатых габионов может сильно отличаться. Обычно он зависит от размеров самой сетчатой конструкции. Небольшие геоконструкции могут весить до 9 кг, а крупные габионы могут быть тяжелее 34 кг. Если проволока, из которой состоит конструкция, покрыта цинком, то вес может незначительно увеличиваться. А те коробчатые габионы, где проволока дополнительно покрыта полимерным слоем, могут увеличиться в весе примерно на 10%. Вес очень важен, особенно при монтаже. Если не учитывать данную характеристику, то это может повлиять на прочность возводимой конструкции.
Где используют коробчатые габионы
Применение габионов такого типа широко распространено при:
· возведении гидротехнических сооружений;
· строительстве промышленных объектов;
· строительстве дорог;
· строительстве гражданских объектов.
Габион коробчатого типа также часто применяется в ландшафтном дизайне, когда необходимо оформление дачного участка, зоны отдыха или парка. Кроме того, он используется для укрепления берегов, трубопроводов, водоотводов в ливневых стоках, укрепления береговой линии озер, рек и различных искусственных водоемов. Коробчатые габионы также выполняют такие функции:
· предупреждают оползни, сели, овраги (их возникновение);
· защищают трубопроводы, проложенные над землей и под землей;
· укрепляются дорожные ограждения, склоны, насыпи, автомобильные дороги;
· являются основанием для создания конусов, опор в мостовых сооружениях;
· становятся облицовкой каналов, дамб;
· используются для создания рельефа с несколькими уровнями, применяются в изгородях, заграждениях;
· служат ветрозащитой. 
Документация
Отдельные производители могут руководствоваться своими правилами и внутренними стандартами при изготовлении габионов коробчатого типа. Компания «Комитекс ГЕО» производит коробчатые габионы, которые выполнены по основным стандартам (ГОСТ):
ГОСТ 427-75. Измерительные линейки из металла. Здесь представлены технические параметры и характеристики, которые касаются измерительного оборудования. 
ГОСТ Р 51285-99. Сетки из крученой проволоки, имеющие шестиугольные ячейки, которые применяются для габионов. Здесь представлена информация по подготовке проволоки.
Также наша компания руководствуется другими документами, которые касаются упаковки, подготовки, проверки проволоки. Благодаря такому подходу подготавливаются качественные конструкции, идеально подходящие для укрепления и защиты искусственно созданных объектов, природных ландшафтов.  
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