Сантехнические работы в Красноярске: выбор трубопроводов
	Сантехнические работы являются важным процессом, от их качества выполнение будет зависеть не только надежность трубопроводов, но и удобство использования. Поэтому в таких делах лучше всего обратиться к знающим людям, таким как компания «Стройразвитие». Там вам смогут ответить на интересующие вас вопросы и подсказать более рациональное решение.
[bookmark: _GoBack]Планировка
Первый этап – это планирование. Нужно хорошо продумать разводку водоснабжения и канализации, от этого будет зависеть дальнейшая функциональность. Возможно, где-то нужно будет оставить патрубки для подключения стиральной или посудомоечной машины. А может в дальнейшем планируется установка бойлера, поэтому нужно обдумать возможную схему его установки.
	На этом этапе нужно определиться с материалами и сантехническими приборами.
Виды труб
	На рынке строительных материалов наиболее часто встречаются такие виды труб:
1. металлические;
2. медные;
3. металлопластиковые;
4. полипропиленовые.
	Рассмотрим каждые из них.
	Металлические трубы считаются пережитком прошлого, сейчас их не рассматривают к установке в новых постройках и к реконструкции в старых. К недостаткам таких труб относят:
· подверженность коррозионным процессам;
· на внутренних стенках труб постепенно происходит зарастание;
· высокая электропроводность;
· трудный и времяемкий монтаж.
	Медные. Сантехнические работы проведенный из этого материала будут иметь длительный срок эксплуатации. Такой трубопровод не имеет свойств коррозировать и зарастать изнутри. А при взаимодействии с хлором, не будут образовываться вредные для организма человека элементы. Недостатки:
· для многих непосильная стоимость;
· не распространенность фитингов и самих труб;
· умеренная механическая прочность;
· можно их монтировать только после систем по очистке воды;
· трудоемкий процесс установки.
	Металлопластиковые. Совсем недавно они были лидерами этой сферы, до появления полипропиленовых. Имеют срок эксплуатации около 20 лет, не зарастают изнутри. Недостатки:
· монтируются на фитингах, которые со временем нужно подтягивать;
· хрупкие;
· при высоких температурах пластик может потечь.
	Полипропиленовые. Это самые современные трубы, которые довольно прочные, доступные по цене, не боятся коррозии, обладают длительным сроком эксплуатации, имеют аккуратный вид. Монтируются они с помощью специального паяльника методом пайки. К недостатку можно отнести тот факт, что в случае ремонта придется их только резать и заново паять.
	Позвоните в «Стройразвитие» и узнайте стоимость сантехнических работ в Красноярске.


