Descriprion: 
Хорошая комплектация, надежная защита, удобность в использовании – все это вмещено в сигнализации PANDORADX. Подходит практически для любой современной модели автомобиля. Вмещает в себе все необходимые качества, позволяющие защитить автомобиль. Хорошая противоугонная система, удобный функционал и широкие возможности делают эту модель более значимой, чем другие.
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Сигнализация PANDORADX 30 – лучший варрант современной защиты, который подойдёт для таких недорогих автомобилей, как УАЗ. ВАЗ, BMW и Dastun. Устройство включает в себя радиоканал, работающим на 868 MHz, что значительно улучшает дальность связи. Он, в свою очередь, имеет неплохую защиту от любых помех. Хорошо выполняют свою функцию 256-битные ключи и хорошая диалоговая кодировка, работающая на алгоритме шифрования AES. Эти качества есть главными плюсами этого устройства, которое защищает ваш автомобиль.
Система поддерживает огромный список возможностей, среди которых есть выключение магнитолы и фар, поддержка зажигания, а также слейв-режим. Все это за счёт силовых ключей, слаботочным выходам и, конечно же, интегрированным реле. В сигнализации размещена качественная противоугонка, имеющая небольшой в размерах базовый блок, который очень даже неплохо оснащён различными приспособлениями. Без перебоев работает акселерометр. Он, в свою очередь, отличается уникальными способностями, а именно — распознанием ложного срабатывания, осуществление интеллектуальной обработки сигналов и наклона, в случае когда он превысил больше, чем 3 градуса.
Выделяется своей невероятной экономичностью и хорошим функционалом Arm-контролёр. Корректность подключения к шине K-Bus автомобилей BMW серии E, а также к таким автомобилям, как Dastun, UAZ, LADA гарантирует встроенный Lin-контролёр. При помощи этого у автовладельца есть возможность полностью контролировать свой автомобиль. Человек также имеет возможность вести над ним тщательный контроль, и даже получать доступ к статусной информации. В этот список также входит наблюдение за штатной охранной системой.
Автосигнализация PandoraDX-30 также имеет возможность полностью контролировать предпусковыми обогревателями и их статусом. Контроль можно получит только к обогревателям марки Eberspaecher и Webasto за счёт встроенной LIN-шины.
