Опис 3
Общие положение
В наше время технологии не стоят на месте, все развивается и совершенствуется и фонари от Nitecore етому не исключение. Каждая модель уникальна какими то  функциями или особенностями. Идя в ногу со временем компания выпустила новинку, лидера на рынке тактических фонарей. Это модель Nitecore TM9KTAC. Совершенно новая, улучшеная версия предыдущих аналогов имеет улучшенные функции, мощность и время работы заряда. Новая модель объединила в себе сверхмощность поискового фонаря с тактической эффективностью  что в результате дает лучший фонарь для использования в поисковых и спасательных операциях, для работи правоохранительных органов, для охоты или особых операций, для тактических заданий и даже его можна использовать в целях самообороны.
Это самая мощная модель  среди тактических фонарей. Максимальная мощность светового потока Nitecore TM9KTAC составляет 9800 люмен. Происходит это за счет девяти светодиодов XP-L2 HD. Их производит американское производство CREE, срок служения этих светодиодов 50000 часов или 6 лет идеальной работы. Насыщенность светового потока при максимальной мощности составляет 19800 кандел. Он с легкостью освещает территорию на расстоянии до 280 метров. 
Дополнительные функиции модели позволяют с легкостью использывать фонарь в любых условиях. Для упращения работы фонарь имеет Режим Пам'ять. Благодаря чему, после выключения TM9KTAC, он  автоматически включает использован ранее режим яркости. Режим блокировки кнопок позволяет блокировать все кнопки на корпусе фонаря ( их две) , за счет етого фонарь не включится в ненужный момент и его с легкостью можна носить в кармане, сумке или чемодане. Чтобы перейти в режим блокировки нужно одновременно нажать кнопку питания и «Mode» а затем отпустить их. Важно чтоб в ето время горел индикатор питания. Функция тепловой защиты предотвращает перегрев фонаря при его длительной работе в режимах Турбо или Высокий автоматически понижая мощность при его нагреве. Таким образом вы можете спокойно пользоваться фонарем в течение долгого времени и не переживать. Уникальность моделии  в том что ее можна использовать при любых погодных условиях. TM9KTAC имеет  класс защиты ІР68, за счет етого фонарь можна погружать под воду на глубину до 2-х метров и он имеет ударостойкость до 1 метра. 
Материал  с которого сделан фонарь Nitecore TM9KTAC ето проверенный испытаниями, сверхпрочный авиационный алюминиевый сплав с твердым анодированием военного класса НАІІІ. Несмотря на прочность етого материала сам фонарь очень легкий, его вес всего 218 грамм. Корпус модели имеет литую конструкцию что значительно влияет на его влагостойкость, прочность, надежность. Он устойчив к коррозии и практически не поддается царапинам. На голове фонаря есть стальной нержавеющий безель, которым можна легко разбить стекло, использовать во время самооброны или ближнего боя. Такой компактный и такой универсальный. Также стоит отметить и прочность самой линзы. Она зделана с закаленного минерального стекла, которое устойчивое к механическим воздействиям. 
Модель Nitecore TM9KTAC имеет 5 режимов яркости и режим СТРОБ. Взависимости от режима работы, переключается яркость фонаря а также изменяется время работы аккумулятора.
Также допольнительно фонарь оснащен кнопкой TurboReady, которая активирует максимальную мощность фонаря. Невероятная мощность фонаря и кнопка TurboReady за мгновение может ослепить противника и днем и ночью. 
Особое внимание нужно отнести к невероятной простоте использования устройства. На торцевой стороне фонаря расположены две кнопки: кнопка питания (включить/выключить) и кнопка Mode благодаря которой можна менять режими работы и включать режим Турбо. Ним  очень удобно пользоватся одной рукой. Для большего удобства был усовершенствован дизайн модели, теперь на корпусе есть  тактическое кольцо которое предотвращает его перекатывание, оно встроенное и не снимается. 
Идеальную и долгую работу фонаря обеспечивает встроенный высокопроизводительный аккумулятор. Его емкость составляет 5000mAh, на даное время это самый топ. Заряжать устройство можна даже при самых сложных условиях, подключив его через кабель к портативному зарядному устройству Power Bank. 
Светодиод
Новая модель Nitecore TM9KTAC является лучшей по мощности на рынке тактических фонарей сейчас. Несмотря на свой маленький размер он можеш освещать территорию на расстоянии до 280 метров. Происходит это за счет сразу девяти светодиодов  XP-L2 XD американского производства CREE. Таким образом максимальная мощность светового потока этой модели составляет 9800 люмен, это намного больше в сравнении с аналогами рынка. Даже при Минимальном режиме фонарь имеет мощность в 30 люмен и может осветить площу до 15 метров. Максимальная насыщеность светового потока 19800 кандел. 
Работать фонарь может в пяти режимах и режиме СТОРОБ. Переключать их можна с помощью отдельной кнопки на торцевой части фонаря. Также нажав эту ж кнопку можна включить режим Турбо, он активирует максимальную мощность фонаря. В режиме Турбо з максимальной мощностью 9800 люмен вы мгновенно можете ослепить своего противника как днем так и ночью. 
Елемент питания
Фонарь Nitecore TM9KTAC работает за счет встроенного аккумулятора. Это очень удобно так как его можна зарядить в любых условиях, подключив к портативному зарядному устройству. Встроенный высокопроизводительный аккумулятор 21700 з лучшей на рынке емкостью 5000mAh обеспечивает работу фонаря непрерывно до 60 часов при Минимальном режиме с яркостью в 30 люмен. 
Заряжается фонарь благодаря встроенному на корпусе USB-C порту, который через кабел легко подключается к любому USB-адаптеру, компьютеру, Power Bank, или другому источнику питанния. Благодаря встроенной плате, которая поддерживает стандарт заряда Quick Charge, устройство можна зарядить до 80% за 1 час 45 минут. При этом фонарь имеет инновационый интеллектуальный световой индикатор который указывает напряжение аккумулятора с точностью до 0,1V. Также есть Защита от перезаряда  и Защита от переразряда, таким образом срок работы аккумулятора большой. 
На торцевой части корпуса, возле кнопок, есть индикатор питания, благодаря которому можна всегда знать количество заряда фонаря.  
