Самостоятельное строительство дома — смелое решение, которое стоит воплотить в жизнь

Многие мечтают о собственном доме — это автономность, тишина и барбекю с друзьями. Однако строительство дома с нуля сопровождается большими рисками. 
Самостоятельное строительство — пошагово продуманный процесс, требующий вложения денег, сил и времени.
Ошибочно полагать, что возведение дома начинается с закладки фундамента. Перед началом стройки важен подготовительный этап, в ходе которого станет понятно, насколько успешным будет задуманное.
 С чего начать строительство?
1. Определяем сроки. Да, найдутся тех, кто скажет, что готов потратить всю жизнь на строительство дома. Но, в таком деле лучше сразу определить временные рамки. Это позволит не затягивать стройку и правильно спланировать бюджет.

2. Рассчитываем бюджет. Идеальным вариантом будет выделить сразу всю сумму, но это не всегда возможно. Как правило, будущий хозяин располагает только частью средств, которую готов потратить на данном этапе постройки.

Что входит в бюджет:
· покупка участка под строительство;
·  стоимость стройматериалов;
· затраты на покупку необходимого оборудования и техники;
· оплата труда наёмных работников (если требуется помощь профессионалов);
· оформление сопроводительных документов;

Важно! Будьте реалистом и чётко представляйте, сколько финансовых вложений потребует каждый этап строительства.

3. Выбор участка. Здесь стоит обратить внимание не только на площадь, но и на рельеф. Лучше выбирать участки, не требующие дополнительных работ. Например, для возведения дома на склоне понадобятся подпорные стенки, что повлечёт за собой увеличение затрат. Учитывайте близость к цивилизации, качество подъездных дорог, удобство подведения коммуникаций.

4. Проектирование. Его целесообразно делать только при наличии участка. Проект привязывается к участку под постройку. В ходе привязки создаётся генеральный план участка, на котором отображено расположение постройки относительно границ территории. Привязка к участку — обязательная процедура для получения разрешения на строительство. Проект можно создать самостоятельно, если есть определённые знания, взять готовый вариант или обратиться за помощью к специалисту. На этапе проектирования определяется:
· площадь дома и количество комнат;
· высота стен;
· форма крыши;
· размещение коммуникаций (канализация, отвод воды, прокладка проводки);
· внутренняя отделка.

5.  Составление сметы. Детальный проект позволяет рассчитать смету, то есть, сколько денег необходимо на строительство. Смета может не сойтись с бюджетом (то, что нужно для работ, стоит больше, чем сумма, которой располагаете). В таком случае есть два пути решения:

· отодвинуть сроки строительства и соответственно, перераспределить бюджет;
· изменить сам проект. Не стоит гнаться за тем, что престижно, дорого. Если бюджет ограничен, сэкономьте на простой планировке, минимальном количестве площади, покупке подходящих материалов.

6. Разрешение на проведение строительства. Подготовьте необходимые документы.  Перечень уточните в администрации по месту жительства. Оформляется акт обследования участка и строительный паспорт объекта. В санитарно-эпидемиологической службе и пожарной инспекции согласовывается план застройки, а в газовом хозяйстве — схема проведения газа. После изучения пакета документов комитет архитектуры оформляет строительный паспорт.

7. Подготовка материалов. Закупка стройматериалов производится заранее, чтобы во время работы не столкнуться с их отсутствием, когда срочно надо, а негде взять. На материалах не стоит экономить, придерживайтесь «золотой середины» и соотношения цена—качество. 

Возведение дома.

Закладывается фундамент — основа здания. От его прочности зависит долговечность дома. Лучше сделать полноценный цокольный этаж.  Так же проводится закладка труб под канализацию. Возводятся стены, монтируются перекрытия и укладывается крыша.

 Хотите сэкономить время и деньги, выбирайте каркасную коробку (собранная из деревянных опор и металлопрофиля конструкция, которая монтируется на подготовленный фундамент и обшивается теплоизолирующими материалами). В последнюю очередь устанавливаются окна и входная дверь. Оптимальная площадь окон составляет 1/8 от площади пола. Лучший вариант — мансардные окна.  Не текут, пропускают достаточно света и сохраняют тепло.

 Одновременно прокладываются трубы для водопровода, тянется электропроводка. Отдавайте предпочтение медным проводам с хорошим запасом напряжения. 

Далее следует отделка фасада (штукатурка и покраска) и внутренние работы — укладка полов, первичная отделка стен, обшивка потолка. Заключительный этап — отделочные работы в доме и установка сантехники.

Возведение собственного дома — воплощение мечты и представлений о комфорте и уюте. Решаясь на самостоятельную постройку дома,  следует объективно оценить возможности, грамотно рассчитать бюджет и выбрать оптимальный проект. 

В мире нет ничего не возможного. Дерзайте!



