17845 Ремонт санузла
<p>Несмотря на то, что санузел является, как правило, одним из самых небольших помещений в доме, его ремонт – занятие сложное и дорогостоящее. Конечно, можно справляться с ремонтом своими руками, но если в некоторых сложных случаях вам понадобятся <a href="http://www.masterovoj66.ru/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3-%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/">услуги сантехника цены</a> вас приятно удивят. </p>
<p>Существует определённый порядок ремонта. Для начала происходит демонтаж старой плитки и сантехники, затем – замена труб и электропроводов. Если вы планируете устанавливать чугунную ванну, а не душевую кабину или ванну из другого материала, она монтируется на следующем этапе.  После этого кладётся новая плитка и устанавливается остальная сантехника. </p> 

<p>На первых этапах ремонта, единственным источником воды, как правило, остаётся унитаз – со снятым бачком и подсоединённый к коммуникациям при помощи гофрированной трубки. Стоит помнить, что после начала ремонта в санузле квартира становится слабо пригодной для проживания. <p> 
<p>Если стены когда-то были сломаны, а вы хотите вновь получить раздельный санузел, первым делом стоит возвести новые стены. Хорошо для этого подойдут такие материалы, как гипсокартон и гипсоблоки. Для санузла лучше воспользоваться первым, так как через гипсокартон проще провести трубы, кроме того, его не нужно специально выравнивать перед поклейкой плитки. Если нет необходимости ломать или возводить стены – одной проблемой становиться меньше.</p> 

<p>Следующим этапом ремонта станет замена труб. Здесь стоит предварительно определиться с материалом. Сейчас в моде полипропиленовые трубы, но можно выбрать и металлопластик. Металлопластик легче монтируется, а полипропилен лучше по соотношению цена-качество. На трубы лучше поставить специальные гребёнки – это позволит в случае течи перекрыть воду только в части коммуникаций, чтобы не перекрывать всю воду в квартире. Еще полезным дополнением могут стать промывные фильтры.</p>
<p>Важно помнить о гидроизоляции пола. Этот этап ремонта лишним не будет. Ванную после установки необходимо выровнять по уровню. После установки ванной происходит этап укладывания плитки. Его можно осуществить двумя способами – «на слой» или «под гребенку». Второй вариант лучше, так как под него стены предварительно выравниваются штукатуркой, и не стоит опасаться неровностей и «волн». Плитка укладывается, начиная с пространства вокруг ванной, а дальше двигается к стенам.</p>
<p>Следующий шаг ремонта – работа с потолком. Его, как правило, красят, либо делают натяжным, либо выравнивают при помощи металла и пластика. Далее стоит установить сантехприборы. Если у вас возникли какие-то проблемы с водостоками и, например, отводом воды из стиральной машины, не стоит забывать про <a href="http://www.masterovoj66.ru/%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5/">услуги сантехника</a>. Ну и наконец, когда вы повесите зеркало, крючки и полочки, вы можете смело считать, что ремонт в санузле закончен. </p>
