Как аварийное освещение выручает в чрезвычайных ситуациях

На некоторых производствах даже небольшие перебои с электричеством могут привести к непоправимым последствиям, что уж говорить о пожарах, землетрясениях или взрывах. Поэтому во всех типах помещений обычно устанавливают альтернативное освещение, которое позволяет эвакуировать людей или даже закончить работу, связанную с использованием электрических приборов. В соответствии с нормативами законодательной базы, аварийное освещение должно устанавливаться в помещениях любых типов. Такое решение часто помогает спасти многие жизни.	Comment by Aleksandr Rizhov: посыл непонятен 	Comment by Aleksandr Rizhov: нарушение логики: в предыдущей фразе сказано о некоторых, а теперь вдруг — «во всех»; может, «во всех промышленных» или «во всех производственных» да и то — лишь в отдельных производственных отраслях	Comment by Aleksandr Rizhov: вместо «даже» «, если это необходимо,»	Comment by Aleksandr Rizhov: подозрительное словосочетание; если речь о промышленных, то надо на это указать
Как давно появилось аварийное освещение

Трудно сказать, когда именно появилось первая аварийная подсветка, так как альтернативные источники электричества были изобретены ещё в XIX веке – трансформатор, затем электромеханический генератор. Известно только, что вначале аварийное освещение широко стали применять на военных кораблях. То есть практически в то же время, как появилось первое электрическое освещение. В нашей стране его стали повсеместно применять, скорее всего, уже в послевоенное время. 	Comment by Aleksandr Rizhov: трансформатор является альтернативным источником электричества по отношению к чему?	Comment by Aleksandr Rizhov: я использовал бы оборот «Достоверно известно…»	Comment by Aleksandr Rizhov: Первый дизель-генератор был установлен в 1947 году на советский торпедный катер «Комсомолец» (источник: http://nevskii-bastion.ru/jsc-zvezda ). Достоверно известно о применении аварийного освещения на судах советского военного флота в 1967 году.	Comment by Aleksandr Rizhov: этот вставной оборот говорит о неуверенности, здесь он лишний
Что такое аварийное освещение

Аварийное освещение помещений – это дополнительное освещение, которое запитывается от отдельной сети, аккумуляторов или автономного электрогенератора. Оно автоматически включается при повреждении рабочего (ежедневного) освещения в результате перебоев с электричеством, при пожаре, взрыве или любой другой чрезвычайной ситуации. 	Comment by Aleksandr Rizhov: в т/з упоминается «стандартное» или «каждодневное» освещение

Типы аварийного освещения:
· Пожарное аварийное освещение (информационное). В него входят сигнальные, мигающие красным цветом, лампы и звуковая сигнализация, которые автоматически включаются при ЧС. Их функции – оповещение о чрезвычайном происшествии. Так как информационное освещение подключается к датчикам, с его помощью можно определить очаг возгорания и вовремя принять меры по предупреждению распространению пожара. 	Comment by Aleksandr Rizhov: «Его», в противном случае – это функции ламп и сирены, а мы говорим об аварийном освещении.	Comment by Aleksandr Rizhov: распространения
· Аварийное эвакуационное освещение (индикационное). Предназначено для возможности найти выход из помещения при отключении электричества. Оснащается светильниками со знаками безопасности: направляющими стрелками, надписями «проход», «выход». Знаки на зеленом фоне ведут к выходу, на красном – к противопожарным средствам. По правилам  эвакуационное освещение устанавливают в помещениях с площадью более 60 м2. Светильники должны работать не менее часа. 
· Альтернативное (резервное) освещение. Обеспечивает минимальные условия для продолжения работы на предприятиях, где отключение света может привести к тяжким последствиям или нарушению производственных процессов. Организации в группе риска: больницы (особенно операционные палаты), детские учреждения, аэропорты, гипермаркеты, торговые сети, опасные производства. 
Способы исполнения аварийного освещения

В зависимости от целей в качестве альтернативного источника света используют:
· резервные светильники (питаются от генераторов или аккумуляторов) дают возможность безопасно завершить начатые рабочие процессы, которые нельзя внезапно останавливать; 
· эвакуационные светильники помогают эвакуировать людей из любых типов помещений; подсвечиваются 24 часа в сутки, поэтому должны обладать долговечностью; 
· светильники для опасных объектов (оснащаются взрывозащитой) позволяют поддерживать необходимый уровень освещенности при перебоях с электричеством.
Освещенность аварийного освещения, то есть коэффициент цветопередачи светильников, должен быть не менее 40. И хотя лампы накаливания имеют индекс 90, они потребляют много энергии. Поэтому предпочтение отдается люминисцентным, а в последнее время, светодиодным светильникам.
Почему лучше использовать светодиодное аварийное освещение от компании «Азбука света»?

Прежде всего, наша компания использует в работе надежные светодиодные светильники, которые на 70% экономичнее ламп накаливания. Это особенно важно, когда подключение аварийного освещения осуществляется к автономному генератору. Тогда аварийные лампы могут гореть в течение часа и более с одинаковой интенсивностью. 	Comment by Aleksandr Rizhov: аварийному аккумулятору 

Большое значение имеет то, что аварийное LEG освещение имеет мягкий рассеивающий свет, который не слепит глаза. Служат светодиодные светильники в 30 раз дольше без необходимости их ремонтирования или замены. И самое главное – цена аварийного освещения с использование светодиодов ненамного отличается от обычного исполнения, но в итоге система получается более удобной и надежной  использовании. 	Comment by Aleksandr Rizhov: между выделенными словами пропущен предлог «в»

Кроме того, компания «Азбука света», имея 20-ти летний опыт в области освещения самых различных видов, может не просто может обеспечить вас надежными и долговечными светильниками, а также  выполнить другие услуги:	Comment by Aleksandr Rizhov: видов чего? Возможно, имелось в виду «…имея 20-ти летний опыт в области (глагол: проектирования, установки) самых различных видов освещения»	Comment by Aleksandr Rizhov: одно «может» явно лишнее
· составить проект системы аварийного освещения;
· реализовать качественный монтаж в строго оговоренные сроки;
· осуществлять периодическую плановую проверку системы на работоспособность, устраняя при необходимости неисправности. 	Comment by Aleksandr Rizhov: при необходимости устраняя неисправности
 Очень важно, чтобы установка аварийного освещения осуществлялась в соответствии с требованиями, обозначенными в Своде правил  СП 52.13330.2011, введенном в действие 20 мая 2011 года. 	Comment by Aleksandr Rizhov: и как это соотносится с «закажите у нас»?
Чтобы купить светильники для аварийного освещения, звоните: 8 800 555 41 44
Заказать разработку проекта или монтаж системы вы можете по тому же номеру или по адресу: info@abclight.ru


