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                Фитинги резьбовые – это соединительные детали с цилиндрической резьбой, которые используются как переходники для труб монтированных из металла, служат для ремонта водопровода. Резьбовые фитинги могут использоваться несколько раз. Они долговечны, но не надежны, поэтому необходим постоянный контроль, за техническим состоянием резьбовых фитингов. 
           Применяются резьбовые фитинги при монтаже дополнительных линий водопровода, герметичных соединений труб, установок оборудования муфтового типа. Незаменимы при монтаже систем и радиаторов отопления, при замене участков трубопровода или приборов учета.  Применяются только с уплотнительными материалами.
                Резьбовые фитинги разделяются по типу металла из которого изготовлены.
· Чугунные фитинги – создаются из ковкого чугуна посредством метода литья, с дальнейшей токарной обработкой. Прочные, устанавливаются на трубопроводах не проводимых агрессивную среду. В целях снижения коррозийных свойств чугунные фитинги оцинковывают.
· Стальные фитинги – производят из листовой стали методом штамповки. Используются в неагрессивных средах, пропуская воду, природный газ, воздух, насыщенный водный пар. Для защиты от коррозии применяется цинковое покрытие.
· Латунные фитинги обладают самым высоким сопротивлением к коррозии от воды, кислот, газов, минералов данное свойство обеспечивает их долговечность. Латунь – сплав двух металлов, цинка и меди. Фитинги выполненные из латуни обладают гибкостью, что облегчает работу с ними. 
Ассортимент резьбовых фитингов:
· Муфта – соединяет трубы с одинаковым или различным диаметром.
· Контргайки – предназначены для исключения раскручивания соединительных частей при вибрационных перепадах.
· Бочата стальные
· Резьба стальная – труба у которой один коней предназначен к приварке в трубопровод, а второй имеет наружную цилиндрическую резьбу.
· Футорки, нипели, переходники и другие.
            
