Ремонт. Стеклообои
В наше время для декоративной отделки стен появляется больше новых возможностей. Современным материалом для отделки стен стали также стеклообои, имеющие множество преимуществ.
Ранее в строительных магазинах предоставлялась возможность купить лишь бумажные обои с незатейливыми и невзрачными рисунками. Они недолговечны и быстро изнашиваются, поэтому все снова и снова их нужно было обновлять. 

На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, и можно приобрести водоотталкивающие, устойчивые к воздействию солнечных лучей и имеющие возможность быть покрашенными много раз обои.
По внешнему виду стеклообои похожи на ткань, но, в отличие от нее, они имеют стеклянные нити. Нити из стекла делают из экологически чистых природных материалов, таких как сода, известь, кварцевый песок и доломит. Их вытягивают из стекла, разогретого до 1200 °С. Волокна выпускают разнообразной толщины. Из-за их природного происхождения их спокойно можно использовать в детских комнатах. 

Стеклообои влагоустойчивы, поэтому их можно клеить в ванной комнате. Благодаря их использованию значительно улучшится микроклимат, так как они помогают циркулировать водяным парам в самых разных помещениях. Также они устойчивы к разным кислотам и моющим средствам, поэтому без вреда с них можно удалять любую появившуюся грязь. В волокнах, сделанных их стекла, не размножаются микроорганизмы, к ним не притягивается пыль за счет их антистатичности. Огромным преимуществом также является их негорючесть, а также то, что, даже нагреваясь, они не выделяют пагубных для человеческого организма веществ, поэтому их спокойно можно использовать в помещениях, где находится большое количество людей: ресторанах, офисах и других помещениях общественного характера. Благодаря стеклообоям стены дополнительно армируются, поэтому ни на шпаклевке, ни на штукатурке не появляются мелкие трещины, а даже при их наличии, они не проходят через эти обои и никогда не испортят внешний вид комнаты. Под стеклообоями хорошо «дышат» стены, поэтому это исключает возникновение грибка и плесени. Они устойчивы к самым разным повреждениям, их многократно можно красить, благодаря чему не нужно будет часто делать дорогостоящий ремонт. 

Как клеить стеклообои? Подготовить основание для наклеивания стеклообоев таким же образом, как для других обоев. Поверхность, на которую будут клеиться стеклообои, нужно очистить, разровнять и грунтовать. Клей используют только специальный для стеклообоев. Их легко можно резать строительным острым ножом. После того, как нанесли клей, обои необходимо прижать к стене и прикатать пластмассовым шпателем, предназначенным для поклейки обоев, или твердым резиновым валиком. Остатки клея необходимо убрать влажной губкой или мягкой тряпкой.

Чем красить обои? Для того, чтобы уменьшить расход краски, необходимо загрунтовать всю поверхность обоев предназначенной для этого грунтовочной краской. Чаще всего для покраски стеклообоев выбирают водоэмульсионную краску. При использовании матовой краски, текстура и рисунок на стеклообоях будут отчасти скрываться, при использовании глянцевой – более выделяться. 

Если красить стеклообои в помещениях с повышенной влажностью, то лучше выбирать влагоустойчивую краску.

Стеклообои имеют множество преимуществ и благодаря креативным коллекциям, есть возможность создавать собственный, уникальный стиль интерьера. 

