Кроссовки Reebok всегда отличались высокотехнологичным исполнением материалов, теперь дошло дело и до усовершенствования самих процессов изготовления деталей. Многие десятилетия использовались пресс-формы. Несовершенство данного метода отражается в дороговизне производства самой формы, на которое уходит время, а также в том, что её невозможно изменить в связи с изменившимися потребностями. Альтернатива пресс-формам появилась лишь в недавнее время и уже используется при изготовлении кроссовок Reebok.
3D печать, уже не новое понятие и применяется в разных отраслях промышленности, и не только. Сам процесс можно описать так, принтеру задаются параметры или программа, по которой слоями наносятся текущее вещество, словно рисуется уровень за уровнем, вследствие застывания образуется твёрдое объёмное тело, готовый к использованию объект. Преимущество данного метода, что программу можно изменять в процессе, без дополнительных затрат. Кроссовки Reebok из лимитированной линии Liquid Speed, будут иметь подошву из запатентованного жидкого сырья, нанесённого этим методом на кроссовки.
Преимущество состоит не только в том, что уменьшается стоимость и время изготовления изделия. Прочный материал наносится по периметру подмётки, а также захватывает бока, тем самым оказывает трёхмерную поддержку стопы, индивидуально приспосабливаясь к вашим особенностям. Внешний вид также порадует вас. Кроссовки Reebok всегда давали возможность выглядеть стильно, эта же модель выделит вас своим оригинальным исполнением.
Презентовав Liquid Speed, компания Reebok сделала шаг вперёд в производстве спортивной обуви и эффективном использовании новых передовых материалов и нанотехнологий, что в свою очередь позволит сделать производство менее затратным, а качественную обувь более доступной. И хотя кроссовки Reebok, из вышеприведённой коллекции, будут выпущены ограниченным количеством, всего 300 пар, в будущем каждый сможет по достоинству оценить данные нововведения, так как компания планирует в 2017 году построить завод по изготовлению высокопрочного жидкого материала для 3D принтеров.
