Идентификация  объекта повышенной опасности  - это процедура определения опасных объектов, а также объектов с повышенной опасностью. Она включает выявление и фиксацию различных источников возникновения опасности, а также опасных факторов, на основе которых предприятие могут признать ОПО (объект повышенной опасности) или ПОО (потенциально опасный объект).  Эту процедуру проводят для того, чтобы присвоить статус ПОО или ОПО с дальнейшим его согласованием в соответствующих органах (это может быть МЧС или охрана труда). 
Кому нужна идентификация? 

Провести процедуру идентификации необходимо всем субъектам хозяйствования, владеющим и использующим объекты на которых изготавливается, производится, применяются или хранятся опасные вещества. Помимо этого, идентификацию объекта повышенной опасности проводят также и субъекты, которые планируют стройку объектов, попадающих под категорию потенциально опасных. 

К объектам повышенной опасности не относятся:


· гидротехнические сооружения;
· транспортные средства (авиационный, автомобильный, морской, железнодорожный, речной транспорт), занимающиеся транспортировкой опасный веществ за пределами предприятия; 
· объекты, на которых размещены радиоактивные вещества;
· объекты добычи и разведки полезных ископаемых, в т.ч. и на морском дне, наличие опасных веществ на котором объясняется природными явлениями, а их количество нельзя проконтролировать. 

Для таких объектов необходимо оформлять паспорт потенциально опасного объекта. Выполнение данной процедуры является обязательным, а отклонение наказуемо законом. 

Проведение идентификации - сложная и длительная процедура, для ее реализации необходимо специальное образование и понимание всех тонкостей законодательства, самостоятельно ее выполнить крайне сложно.
Проведение идентификации объекта повышенной опасности

Процедура идентификации включает множество сложных этапов, которые не под силу человеку без специализированных знаний и достаточного опыта. Проводится идентификация объекта повышенной опасности следующим образом:
· Изначально необходимо провести идентификацию предприятия как потенциально опасного объекта. Результаты этой процедуры необходимо утвердить с МЧС.  Идентификация потенциально опасного объекта проходит согласно Методике утвержденной приказом МЧС от 23.02.2006 №98.
· После этого проводится процедура идентификации объекта повышенной опасности, результаты которой необходимо согласовать в органах охраны труда. Проводится процедура согласно Постановлению КМУ от 11.07.2002 №956. 
· По результатам  идентификации устанавливается, является ли предприятие объектом повышенной опасности, либо же нет. Если да, то в зависимости от вида опасных веществ и их количества определяется к какому классу отнести объект - первому или второму. 

Если согласно результатам предприятие относится к объектам повышенной опасности, то необходимо оформлять Декларацию ОПО, ПЛАС и т.д. Оперативно и качественно помочь с этим могут специалисты из Виконсалт. 

Идентификация в кратчайшие сроки от Виконсалт!

Очень часто важные и обязательные дела мы откладывая на потом, забываем о них, а вспоминаем только тогда, когда уже сталкиваемся с проблемами. Виконсалт предлагает Вам переложить на наши плечи весь груз процедуры идентификации объекта повышенной опасности и выполнить его быстрее, чем вы вновь вспомните об этой проблеме. Виконсалт - твой незаменимый помощник! 
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