1) Kia Bongo: общее описание

Не заметить на дороге Kia Bongo бортовой практически невозможно. Этот южнокорейский автомобиль выделяется выпуклыми фарами, короткой колесной базой и обтекаемой кабиной с большой площадью остекления. Помимо привлекательного внешнего вида, грузовик характеризуется и комфортабельностью.

Стоит отметить, что Kia Bongo с задним приводом отличается от своих собратьев. В частности, его задние колеса сдвоены и имеют меньший диаметре – 12 дюймов, в то время как передние – одинарные, 14 дюймов. А вот у полноприводной версии колеса одинаковы по диаметру.
Благодаря своим габаритным размерам и хорошим динамическим показателям данная модель востребована жителями пригорода, а также фермерами и строительными организациями.

Отдельного упоминания заслуживает Kia Bongo 3. Этот компактный и малолитражный автомобиль способен перевозить грузы до 1,2 тонны. Если сравнить эту модель с её основным конкурентом Hyundai Porter, то среди достоинств Бонго следует отметить наличие полного привода и двойной кабины вместимостью до 6 человек, а также приемлемую стоимость.

Вернемся к кабине. Большая площадь остекления наводит на мысль – куда же автопроизводитель спрятал силовой агрегат? Оказывается, что 2,9-литровый  дизельный двигатель находится под правым пассажирским сидением. Казалось бы, такое размещение может создать трудности в обслуживании мотора.  Для автовладельца – нет, свободный доступ к щупу проверки уровня масла имеется.  А вот ремонтникам, возможно, придется повозиться. Такой дизайн кабины обеспечивает водителю широкий обзор. А наличие гидроусилителя руля делает грузовик достаточно маневренным. В салоне машины автопроизводитель предусмотрел множество ниш, поставок и скрытых полостей, в которых водитель может разместить необходимые инструменты и другие мелочи.
Благодаря вместительному кузову Kia Bongo позволяет перевозить серьезный груз, в том числе и малую технику. Ширина кузова – 1,5 метров, длина – 2 м, а при фиксации заднего борта в горизонтальном положении – почти 2, 4 м. Уже в стандартной комплектации внутренние поверхности и днище кузова обшиты алюминиевыми листами, обеспечивающие защиту железных элементов от царапин. Можно установить тент. Позаботился автопроизводитель и об облегченном доступе к кузову, расположив по центру специальную подножку.
2) Kia Bongo– рабочая лошадка для российских реалий
Чем только не приходится нам заниматься в нашей жизни. Кто-то строит частный дом или дачу, кто-то решил заняться фермерством. И в том, и в другом случае без специальной техники не обойтись. Значительным подспорьем в данном вопросе станет малотоннажный автомобиль Kia Bongo южнокорейского производства.

Создавая эту модель, автопроизводитель предусмотрел возможность использования автомобиля для различных целей. В частности вы сможете приобрести Kia Bongo бортовой (грузовик), универсал с двойной кабиной Евро 5, рефрижератор, самосвал и микроавтобус. В зависимости от модификации и комплектации стоимость автомобиля колеблется от 15,2 до 20,95 тыс. долларов. 
Что касается технических характеристик, то они также разнятся в зависимости от модификации. Так, автомобиль может оснащаться двигателем объемом от 0,5 до 3 литров, шестиступенчатой МКПП или пятидиапазонной АКПП. Стандартная кабина грузовика способна разместить 3 человека, а версия Евро 5 – до 6 человек.  Машина отвечает всем современным требованиям к авто и оснащается гидроусилителем руля, центральным замком, электрическими стеклоподъемниками, кондиционером, автомагнитолой, антиблокировочной системой ABS, полным приводом. Грузоподъемность автомобиля достигает  1000 кг.
Салон Kia Bongo достаточно комфортный. Большой размер окон обеспечивает максимальную обзорность. Отметим, что пополнить объем жидкости в стеклоомывателе или радиаторе можно не покидая кабины, для этого автопроизводитель предусмотрел специальный капот. Спинку среднего сиденья можно сложить, в результате получится откидной столик с углублениями под стаканы и внутренним бардачком.
Не зависимо от угла наклона  дороги и степени загруженности автомобиля, мощность его двигателя позволяет легко трогаться с места. Понижающая передача предусмотрена для преодоления максимального бездорожья. Показатели динамики машины находятся на среднем уровне. В городском режиме автомобиль потребляет 10-12 литров топлива на 100 км пробега.  Двигатель демонстрирует пониженный уровень шумности, хорошо заводится, независимо от погодных условий.

3)

KIA K3000II: сложности эксплуатации
Мое знакомство с Kia Bongo бортовой началось в 2008 году, когда в апреле я купил полноприводной  двухкабинник FRONTIER с дизельным трехлитровым двигателем и механической коробкой передач. Ключевыми факторами выбора стали цена авто и комфорт кабины. 

Первые впечатления от грузовичка были положительные, пока не потребовался полный привод – не работал передний мост, потому что отказали пневмохабы. Отогнал к дилеру, там хабы постоянно замкнули на привод. Ремонт-не ремонт, а как аварийное решение пойдет.  Позже, сняв хабы и разобрав ступицы, я нашел источники проблемы. Во-первых, окислился электромагнитный клапан, отвечающий за подачу вакуума на хабы. После чистки заработал. Во-вторых, в районе ступиц были оборваны подводящие вакуум трубки – заменил. После этого хабы стали щелкать, однако в закрытом состоянии держались недолго – отскакивали обратно. Разобрав ступицы, понял, что все сальники, а также роликовые подшипники, которые поддерживают шрус в ступице пришли в негодность. Конечно же, тогда моё мнение о производителе резко ухудшилось. Во Владивостоке запчасти я не нашел. Но будучи в командировке в Москве, приобрел всё что нужно дешево и даже с запасом. Перебрал ступицы, заменил сальники и подшипники. Хабы вновь заработали. Через время я сдавал задом в горку загруженным автомобилем, нажал на педаль тормоза, вакуумы разрядились, хабы отказались работать. Оказывается, объема вакуумного ресивера не достаточно для этой машины. Заменил механическими замками от MAZDA BONGO, хотя и приходится их подключать вручную, результатом остался очень доволен. Затем появилась проблема с левым передним тормозным суппортом – его заклинило. Снова вспомнил производителя «добрым словом». Выяснилось, что на тормозном поршне порвался пыльник, возникла коррозия и как следствие заклинивание поршня. Решить проблему удалось быстро путем замены резинок на аналогичные от NISSAN и зачистки ржавчины.
С очередными трудностями я столкнулся во время плановой замены фильтра и масел. Корейской продукции не было. Методом подбора остановился на масляном фильтре под номером C-306. Воздушный приобретал в интернет-магазине, слышал, что подходит от ГАЗЕЛИ, но пока не пробовал. В трансмиссию и мосты залил синтетическое масло, в двигатель – полусинтетику от Mobil. Эффект не впечатлил, думаю перейти на Elf.
4)

Обзор KIA Bongo III 4X4: интерьер и экстерьер
Полноприводная версия Kia Bongo III является удачным примером универсального легкового грузовика. Сборка автомобиля осуществляется на том же конвейере, где собирается Hyundai Porter. Машина имеет ряд модификаций и различные варианты исполнения. Так, например, помимо Kia Bongo бортовой, автопроизводитель предлагает интересную версию – самосвал с разгрузкой на 3 стороны.
Bongo III 4х4 имеет одинаковые односкатные 15-дюймовые колеса, таким образом дорожный просвет у полноприводных версий больше, чем у моноприводных. Kia Bongo III является функциональным автомобилем.

Салон автомобиля наглядно демонстрирует плюсы компоновки кабины над силовым двигателем. По сути, он напоминает интерьер микроавтобуса. Мелкую поклажу можно разместить в бардачке, антресолях над лобовым стеклом, в карманах в сиденье и в дверях. Более крупные вещи можно оставить в отсеках под сиденьями второго ряда. В качестве напольного покрытия использован качественный пластик. Среди благ цивилизации этого коммерческого грузовичка стоит отметить кондиционер, электрические стеклоподъемники, подогрев сиденья водителя, аудиосистему.
Место водителя в Kia Bongo спроектировано весьма эргономично. Щиток панели приборов достаточно информативен и хорошо виден. До различных кнопок управления можно дотянуться рукой. Обзорность автомобиля «на высоте». Огромные окна дополняют всевидящие зеркала. Благодаря специальному наружному зеркалу с правой стороны водитель может осуществлять маневры и парковаться с точностью до миллиметра. Рядом рычагом переключения передач находится рычаг раздачи крутящего момента
Кузовной отсек автомобиля имеет почти 2 метра в длину и 1,5 метра в ширину. Если задний борт зафиксировать в откидном положении, то длина кузова увеличится на 335 мм. Чтобы перевезти негабаритный груз, можно опустить все три борта. Грузоподъемность KIA Bongo III WD достигает тонны. Также одним из козырей автомобилей является возможность использование длинномера. Это достигается путем применения откидных фиксаторов, выступающих в роли боковых упоров, и прочной опорной дуги за кабиной. Кузов можно закрыть мягким тентом или жестким антивандальным «коконом».
5) Обзор KIA Bongo III 4X4: технические характеристики

Отдельной статьи заслуживают технические характеристики полноприводной версии KIA Bongo III. Начнем, пожалуй, с сердца машины. Это мощный дизельный мотор объемом 2,9 литров. Силовой агрегат демонстрирует внушительный крутящий момент в диапазоне от 1500 до 3250 оборотов за минуту, что позволяет машине стартовать легко и непринужденно, независимо от обстоятельств, будь-то ровная поверхность или крутой спуск.  Для езды по глинистому бездорожью используется понижающая передача. Динамические показатели разгона у данной модели находятся на среднестатистическом уровне и позволяют автомобилю удержаться в центре транспортного потока. В тоже время с нулевой загрузкой можно без труда даже возглавить заезд. Согласитесь, что оперативность всегда в цене. Переключение передач выполнено неплохо, благодаря избирательности коробки. Впрочем, это не единственное преимущество трансмиссии Bongo III. Автопроизводителю удалось удачно подобрать передаточный ряд, что позволяет машине двигаться без рывков и дерганья, плавно переходя с одной ступени на другую. А вот про торможение этого сказать нельзя. Водителю следует с умом подойти к дозировке тормозного усилия.
У Kia Bongo III очень мягкая подвеска. Во время движения автомобилю свойственна значительная вертикальная раскачка. Впрочем, и к этому недостатку можно привыкнуть. Отметим, что этому явлению подвержен только пустой автомобиль. С грузом этот «аттракцион» исчезает. В целом подвеска автомобиля энергоёмка. «Угробить» её практически невозможно, даже на самом трудном бездорожье. Также впечатляет способность автомобиля разворачиваться в стесненных условиях. Bongo обладает крайне малым радиусом разворота. Улучшает маневренность отличная обзорность кабины.
Kia Bongo бортовой демонстрирует великолепные внедорожные способности. Покорение бездорожья происходит без проблем благодаря подключаемому полному приводу, относительно короткой базе, демультипликатору и внушительному клиренсу (220 мм). Дополнительно автомобиль можно оснастить самоблокирующимся задним дифференциалом.
