	Диагностическая карта
	[image: ]


Дата      04.09.21г.        Заказчик   Коршунов Валерий Васильевич     Автомобиль SEAT Altea
Гос.номер      c223нн161                    Год вып.                2008
Результаты диагностики 
	 (
+
)          -исправно
	 (
Р
)          -регулировка
	 (
А
 
)
-срочно

	 (
В
)     - при первой        возможности
	 (
С
)  -в перспективе



	 1. Автомобиль на полу

	                   Световая и звуковая сигнализация


	1.1
	Габаритные огни
	

	1.2
	Подсветка номера
	


	1.3
	Ближний свет
	

	1.4
	Дальний свет
	


	1.5
	Поворотники
	

	1.6
	Противотуманки
	


	1.7
	Стоп сигнал
	

	1.8
	Задний ход
	


	1.9
	Звуковой сигнал
	

	
	
	

	Примечания:

	Осмотр подкапотного пространства

	1.10
	Течь масла ДВС/КПП
	

	1.11
	Уровень масла ДВС
	


	1.12
	Состояние тормозной жидк.
	

	1.13
	Уровень тормозной жидк.
	


	
	
	
	1.15
	Уровень охлажд. жидк.
	

	Примечания:

	2. Диагностика передней части автомобиля на подъёмнике

	        2.1 Неисправности кузова

	        2.2 Стабилизатор поперечной устойчивости

	Стойка стабилизатора левая
	

	Стойка стабилизатора правая
	


	Опоры стабилизатора внутренние
	

	
	

	2.3 Рычаги и растяжки

	Рычаг(и)/шаровые слева
Задний с-блок рычага
	

	Рычаг(и)/шаровые справа
Задний с-блок рычага
	


	В случае затруднения описания места неисправности – распечатать схему подвески автомобиля и отметить на ней детали поломки

	2.4 Рулевой механизм

	Наконечник левый наружный
	

	Наконечник правый наружный
	


	Рулевая тяга левая
	

	Рулевая тяга правая
	


	Пыльник рулевой рейки
	

	Рулевой механизм
	


	Примечания:
небольшой люфт рейки

	2.5 Амортизаторы и амортизационные стойки

	Амортизатор/стойка слева
	

	Амортизатор/стойка справа
	


	Пыльник/отбойник слева
	

	Пыльник/отбойник справа
	


	Опора стойки левой
	

	Опора стойки правой
	


	Опорный подшипник слева
	

	Опорный подшипник справа
	


	Примечания:


	2.6 Тормозная система

	Тормозные колодки (min 2мм)
	

	
	

	Тормозные диски (факт)
	

	Тормозные диски
	


	Тормозной шланг левый
	

	Тормозной шланг правый
	


	Течь тормозной жидкости
	

	
	

	Примечания:
посмотреть допуск ТД

	2.7 Трансмиссия

	Пыльник ШРУСА наружного слева
	

	Пыльник ШРУСА наружного справа
	


	Пыльник ШРУСА внутреннего слева
	

	Пыльник ШРУСА внутреннего справа
	


	Сальник привода левого
	

	Сальник привода правого
	


	Подшипник ступицы/ступица слева
	

	Подшипник ступицы/ступица справа
	


	Примечания:
стойки стабилизатора подклинивают
деформирован передний левый и правый колесный диск с внутренней стороны

	3. Диагностика задней части автомобиля на подъемнике

	3.1 Неисправности кузова

	3.2 Стабилизатор поперечной устойчивости

	Стойка стабилизатора левая
	

	Стойка стабилизатора правая
	


	Опоры стабилизатора внутренние
	

	
	

	3.3 Рычаги и тяги

	Рычаги/тяги/шаровые слева
	

	Рычаги/тяги/шаровые справа
	


	В случае затруднения описания места неисправности – распечатать схему подвески автомобиля  и отметить на ней детали поломки.

	Примечания:


	3.4 Амортизаторы и амортизационные стойки

	Амортизатор/стойка слева
	

	Амортизатор/стойка справа
	


	Пыльник/отбойник слева
	

	Пыльник/отбойник справа
	


	Втулки амортизатора левого
	

	Втулки амортизатора правого
	


	Примечания:


	3.5 Тормозная система

	Тормозные колодки (min 2мм)
	

	
	

	Тормозные диски (факт)
	

	Тормозные диски (минимум)
	


	Тормозной шланг левый
	

	Тормозной шланг правый
	


	Трос ручника слева
	

	Трос ручника справа
	


	Течь тормозной жидкости
	

	
	

	Примечания:
посмотреть допуск ТД 
коррозия тормозных дисков

	3.6 Трансмиссия

	Подшипник ступицы/ступица слева
	

	Подшипник ступицы/ступица справа
	


	Примечания:
отсутствует колесный болт на заднем правом колесе 



Прочие неисправности:
По Вашей просьбе мастер-приёмщик БЕСПЛАТНО сделает предварительный расчет стоимости ремонтных работ по 
диагностической карте.
Подпись мастера______________










Рекомендации и пожелания:

	1
	Рекомендации по поиску неисправности: заменили звуковой сигнал

	Гарантия на работы и запчасти 6 месяцев или 10000 км.
Гарантия на обслуживание систем кондиционирования 1 год
Гарантийные обязательства не распространяются:
-на товары имеющие механические повреждения;
-вышедшие из строя в результате нарушения правил эксплуатации автомобиля;
-на ремонт и окрас ремонтных пластиковых поверхностей;
-на ремонт лобовых стекол;
-на вклейку стекол приобретенных в торговой сети "Абсолют-Авто".
Претензий к комплектации автомобиля не имею, демонтированные запчасти получены, с объемом выполненных работ и условиями гарантии ознакомлен и согласен:
Свои замечания и предложения Вы можете сообщить администрации по телефону:                  8-800-200-28-03.
Срок хранения демонтированных запчастей составляет 3 дня с момента получения автомобиля из ремонта.
По истечению указанного срока, демонтированные запасные части утилизируются.

	Затяжка колес проверена динамометрическим ключом     Мастер __________/Орехов Илья/



Заказчик __________/Коршунов Валерий Васильевич/

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТ, А ТАКЖЕ УСЛУГИ 
                                 ЦЕНТРА КУЗОВНОГО РЕМОНТА:
- ДВИГАТЕЛЯ                                       - ПОДБОР КРАСКИ
- ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ     - ОКРАС ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
- КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ                         - КУЗОВНОЙ	 РЕМОНТ

                          автомобили ВАЗ ИНОМАРКИ

ОКАЗЫВАЕМ НОВЫЙ ВИД УСЛУГ:

- ПЕРЕТЯЖКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
- РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА СИДЕНИЙ 
- ЗАКАЗ И УСТАНОВКА ЧЕХЛОВ СИДЕНИЙ
- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
- АЭРОГРАФИЯ
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