Как выбрать дворники
Щетки стеклоочистителей на автомобиле подлежат ежегодной замене. Оптимально производить их замену накануне периода частых и затяжных дождей, то есть весной и осенью. Так ли обстоят дела на самом деле, как выбрать дворники и какие дворники лучше? В статье разбираемся с простыми вопросами, какие в целом бывают стеклоочистители, и по каким параметрам происходит выбор щеток стеклоочистителя.
Когда «хорошие дворники» пора заменить.
Техническая задача щеток стеклоочистителей — удалять влагу и грязь с лобового и заднего стекол автомобиля. Эффективная их работа — залог безопасности движения. Ресурс современных дворников рассчитан таким образом, чтобы при условии правильной эксплуатации их хватало на год бесшумной службы.
Первый звоночек к замене щеток — появление звука. Во время работы они начинают поскрипывать и шуршать по стеклу. Такую ситуацию может спровоцировать сильно обезжиренное стекло. Попробуйте в таком случае распылить небольшую порцию омывателя. Не помогло? Задумайтесь о замене изношенных деталей на хорошие щетки стеклоочистителя.
Еще один нюанс деградации дворников — появление на стекле полосок. Причина явления — повреждения и неплотное прилегание резиновых щеток к стеклу. Такие пропуски значительно ухудшают видимость в плохую погоду. 
Нельзя откладывать замену расходников надолго. Иначе, в результате разрушения резинок, последует механическое царапание пластиком или металлом поверхности стекла. 
Как определиться с выбором стеклоочистителей
Вы легко подберете оптимальный вариант для своего автомобиля, если будете в курсе, какие стеклоочистители лучше. 
Дворники каркасного типа
Традиционные стеклоочистители, которые состоят из металлического разборного каркаса и резиновой рабочей поверхности. Являясь универсальными они хорошо подойдут для плоского и выпуклого стекла. Благодаря низкой стоимости каркасные дворники пользуются большим спросом. Но есть у них и недостатки: 
· каркас подвержен разбалтыванию, в результате чего качество прилегания к стеклу становится несколько худшим;

· большая чувствительность к коррозии;

· низкие аэродинамические характеристики;

· на большой скорости хуже снимают грязь и воду;

· зимой попадание влаги в шарниры приводит к их обледенению.

Каркасные со спойлером — лучше предыдущего тем, что более качественно прижимает к стеклу резиновые полоски, но из-за своей массивности они во время своей работы затрудняют обзор. При скорости движения более 100 км/час спойлер удерживает дворники и не позволяет им отставать от стекла. 
Каркасные зимние. Отличный вариант для холодного времени года — зимние щетки стеклоочистителя каркасного типа. Суть специальной разработки в том, что весь каркас со всеми металлическими деталями защищен морозостойким резиновым кожухом. Такая защита от атмосферных осадков, обледенения увеличивает срок его эксплуатации. Однако быстрая езда резко снижает эффективность защиты зимних дворников.

Щетка стеклоочистителя каркасная
Бескаркасные дворники
Они состоят из резино-пластикового корпуса в виде спойлера и вмонтированной внутрь металлической направляющей. Упругая длинная пластина обеспечивает лучший прижим резинки к стеклу, крышка-спойлер обеспечивает хорошую аэродинамику. 
Бескаркасный тип стеклоочистителей обладает следующими преимуществами:
· стойкость к снегу, обледенению и коррозии;

· максимальный обзор, бесшумность;

· улучшенный прижим к стеклу;

· длительный срок эксплуатации.

Следует знать, что бескаркасные дворники непригодны для сильно изогнутых стекол.
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Щетка стеклоочистителя бескаркасная
Гибридные стеклоочистители
Для современных автомобилей прижился новый тип стеклоочистителей — гибридный. Преимущества выбора дворников гибридной модели налицо:
· их конструкция сочетает два предыдущих вида;

· практически лишены недостатков. 

Чем же они хороши? Металлический каркас небольшой, покрыт пластиком, отлично прилегает к любому стеклу, независимо от его формы. Тест-драйв зимой показывает, что узкие прорези обтекателя также забиваются снегом или льдом, но это не так критично влияет на работу, как при эксплуатации каркасных моделей. 
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Щетка стеклоочистителя гибридная
Обладая информацией, какие щетки стеклоочистителя лучше, проще определиться с выбором и приобрести подходящую модель. Не забудьте также учесть тип креплений и уточняйте у менеджера совместимость дворников с поводками автомобиля.
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