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	Personalization on Visa Cards

An embossed Visa card uses either standard embossing or flat-back embossing to display the account number, cardholder name/ cardholder identifier, and expiration date in raised characters on the front side of the card.
An unembossed Visa card has a smooth, flat surface with the account number, cardholder name/cardholder identifier, and expiration date thermal printed with a topcoat, indent printed, or laser-engraved securely on the front of the card, instead of embossing with raised characters.

General Requirements for Personalization

The account number, expiration date and cardholder name/identifier on all Visa cards must:
•	Appear in a color that contrasts with the card background color
•	Not overlap the Visa Brand Mark and its clear space area
•	Not interfere with the card’s functional or security features.

Embossed Personalized Elements

The embossed account number, cardholder name/cardholder identifier, and expiration date must be placed on the front side of the Visa card as follows:
•	A Visa-allowed embossing process must be used:
–	Standard embossing – Characters are punched through the back of the card, to create raised characters on the front of the card
–	Flatback embossing – Raised characters are bonded to the face of the card, rather than punched through the back of the card, preserving a smooth surface on the back of the card.

Unembossed Personalized Elements

•	Issuers must understand and assume responsibility for acceptance risks where electronic terminals are not available and an unembossed card cannot be used for transactions.
•	When issuing an Unembossed Visa Card, an issuer must comply with the card design requirements for the Visa product being issued.
•	A Visa-allowed embossing process must be used for personalization:
–	Indent-printing – Printed characters are pressed downward into the surface of the card
–	Laser-engraving – Characters, numbers and letters are etched into plastic with a laser device


	Персоналізація карток Visa

Ембосована (тиснена) картка Visa використовує або стандартне ембосування (тиснення), або плоске тиснення, щоб вказати номер рахунку, ім’я держателя картки/ідентифікатор держателя та на лицьовій стороні картки рельєфними цифрами дату закінчення терміну дії. 
Не ембосована (не тиснена) картка Visa, на відміну від ембосування з рельєфнимиою поверхнеюсимволами, має рівну, гладку поверхню з номером рахунку, ім’ям держателя картки/інтенсифікатором ідентифікатором держателя та датою закінчення терміну дії картки, надрукованими за допомогою поверхневого покриття, відбитку або лазерного гравірування на лицьовій стороні картки. 

Загальні вимоги до персоналізації

Номер рахунку, дата закінчення терміну дії та ім’я держателя/ідентифікатор держателя на всіх картках Visa повинні:
· Бути кольору, який контрастує з кольором фону картки
· Не перекривати торгову марку Visa і її вільний простір
· Не перешкоджати функціональній чи захисній властивостям картки

Ембосовані (тиснені) персоналізовані елементи

Ембосований (тиснений) номер рахунку, ім’я держателя/ідентифікатор держателя та дата закінчення терміну дії повинні бути розміщені на лицьовій стороні картки Visa наступним чином:
· Необхідно використовувати затверджений компанією «Visa» процес ембосуванняПроцес ембосування (тиснення) дозволений Visa повинен бути використаний: 
· Стандартне ембосування (тиснення) – символи видавлені через тильну частину картки, щоб створити рельєфні символи на лицьовій стороні картки
· Плоске тиснення – рельєфні символи приєднанні до лицьової сторони картки, а не видавлені через тильну частину картки, зберігаючи гладку поверхню на тильній стороні картки

Не ембосовані (не тиснені) персоналізовані елементи
· Емітенти повинні розуміти та взяти на себе відповідальність за ризики, де не доступні електронні термінали та не ембосовану (не тиснену) картку не можна використати для транзакцій.
· Видаючи не ембосовану (не тиснену) картку Visa, емітент повинен дотримуватись вимог щодо умов дизайну продукту Visa, що видається.
· Для персоналізації необхідно використовувати процес ембосування, що затверджений компанією «Visa»:Процес ембосування (тиснення) дозволений Visa повинен бути використаний для персоналізації: 
· Відбиток – друковані символи штампуються на поверхню картки
· Лазерне гравірування – символи, цифри та букви вигравірувані у пластику за допомогою лазерного пристрою 






