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Якщо ви любите активний спорт, а саме: вело прогулянки по лісам та екстримальний вело спорт, то не одноразово виникали проблеми з трансмісією велосипеда. Велосипедний ланцюг Sram PC830, який ви модете купити у нашому магазині забезпечить надійність, легкість у використанні та обслуговуванні вашої ходової частини. Оригінальний ланцюг Sram на 8 швидкостей надає чіткість та плавність роботи як на велосипедах гірського типу, так і на міських. Технологія PowerLink дозволить швидко з’єднати ланцюг без використання додаткових інструментів. Довговічність ланцюга базується на змащуванні та регулярній чистці, а також застосування “стратегії катання в 3 ланцюги”. 

Технологія PowerChain — це максимальна міцність і точність. Дякуючи цій технології можна забути про проблеми з переключенням передач при великому навантажені. Запобігання сповзанню ланцюга за межі зірок забезпечують передбачені піни Step2. Також у комплекті з ланцюгом є замок або ж PowerLock представлений ланкою, що сполучає частини ланцюга. Така деталь забезпечує швидке зняття велосипедного ланцюга Sram,що зекономить час для подальшої заміни чи обслуговування. 

Характеристики велосипедного ланцюга
Велосипедний ланцюг Sram PC830, зроблений з якісного сплаву сталі, яка забезпечує хорошу надійність та якість товару. Ланцюг сумісний з перекидками  серій  Sram та Shimanо, а також з натягувачами ланцюгів FireEye та Reverse, які доволі популярні серед любителів екстримального вело спорту. Цільний пін в даного ланцюга зроблений з термообробленої хромованої сталі, внутрішня та зовнішня стінки ланки поліровані. Велосипедний ланцюг з замком має доволі хороші характеристики, а саме:
· Сумісність з трансмісіями: SRAM та Shimano
· Рекомендована група: SRAM X3, X4
· Кількість швидкостей: 7/8
· Матеріал: сталь, хромована сталь
· Кількість ланок: 114 (разом з замком)
· Замок: технологія PowerLock
· Особливості: PowerLock, PowerChain
· Вага виробу: 310 грам
Комплект велосипедного ланцюга Sram складається з самого ланцюга та замка. Перед використанням ланцюга потрібно забрати консервант, що представлений у вигляді змазуючої речовини нанесеної на виріб. Для цього потрібно помістити ланцюг та замок у тару та залити обезжирувачем, залишити ланцюг на декілька годин. Після очистки встановити ланцюг без допомоги інструментів та змастити речовиною для змащування на парафіновій чи масляній основі.
Як придбати велосипедний ланцюг? 
   Купити надійний та недорогий велосипедний ланцюг ви зможете у нашому веломагазині в Києві чи онлайн доставкою. Ціни вказані у картці товару на сайті. Вартість не перевищує середньоринкову в межах країни. Якщо виникнуть питання, ми завжди готові провести безоплатну телефонну консультацію у робочий час. Купити товар можете за допомогою банківської картки чи накладним платежем. 
