[bookmark: _GoBack]Как подключить беспроводные наушники к телевизору?
Современные телевизоры имеют Bluetooth-передатчик, что позволяет подключать разные устройства для воспроизведения звука. Многих интересует, как подключить беспроводные наушники к телевизору и возможно ли это? Следуя пошаговой инструкции, удастся выполнить подключение из устройства любой модели, даже если встроенный Bluetooth-модуль отсутствует.
Подключение беспроводных наушников к телевизору через Bluetooth
Любители качественной акустики подключают к ТВ разные системы. Но иногда достаточно одних только наушников, чтобы насладиться стереофоническим звучанием. Для проводных аналогов не понадобиться пользоваться инструкцией. Соединение через блютуз возможно с помощью встроенного модуля или подключенного отдельно. Для сопряжения необходимо выполнить следующие действия:
1. Включение беспроводной стереосистемы.
2. Поиск Bluetooth устройств через настройки ТВ.
3. В списке доступных устройств следует выбрать необходимую модель.
4. Выполнение подключения.
Данная инструкция подойдет для любых ТВ со встроенным блютуз. В определенных моделях настройка разная, но принцип один и тот же.
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Самсунг?
При подключении к телеприемнику Samsung может возникнуть проблема с синхронизацией. Поэтому следует использовать беспроводные наушники Самсунг. После чего выполняются следующие действия:
1. Открываются настройки на ТВ.
2. Переход в раздел «Звук».
3. «Настройки громкоговорителя».
4. Включение наушников.
5. Нажать на «Список наушников Bluetooth».
6. Выбор модели.

Если возникла неудача, следует перейти в сервисное меню для активации функции. Также важно подключаемое устройство положить поближе к ТВ.
Как подключить наушники беспроводные к телевизору LG?
Важно! Данные модели оснащены операционной системой WebOS. В связи с этим, способ подключения отличается от Samsung. Поэтому желательно использовать гарнитур фирмы LG. Для сопряжения следует:
1. Перейти в настройки.
2. Нажать на вкладку звука.
3. Нажать на пункт «синхронизации звука LG» (беспроводное).

Специально для Android и iOS есть приложение LG TV Plus. С его помощью возможно управлять ТВ. Приложение скачивается на телефон, после чего появится возможность подключать аксессуары других производителей.
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Sony?
Пользователи утверждают, что использование девайсов других фирм, кроме этой, невозможно. Следует использовать Bluetooth-наушники производителя Сони или подключать девайсы сторонних производителей через FM-модуль.
Обратите внимание! Соединение и передача звука с наушниками Bluetooth не поддерживается в BRAVIA (модельного ряда 2014 года и ранее). Но выход из такой ситуации есть. Через Play Маркет можно скачать приложение Bluetooth Scanner for Android TV. После установки открывается приложение. Дальше следует выбрать сканирование. В списке найденных устройств выбирается то, которое нужно подключить.
После выполнения перечисленных действий нужно:
· зайти в настройки;
· выбрать «Пульты и аксессуары»;
· настройки блютуз;
· выбор устройства из перечня доступных;
· «подключить».

С помощью приложения возможно соединить Sony BRAVIA вместе с другими устройствами для воспроизведения звука.
Подключение беспроводных наушников к телевизору Xiaomi
Имея дело с телевизором Xiaomi, есть два варианта подключения: проводной и беспроводной. С первым вариантом сложностей не возникнет. На задней стенке ТВ есть вход 3.5 мм HEADPHONE, который следует использовать для подсоединения. Bluetooth-наушники относятся к более востребованному варианту. Они способны заработать только в режиме Android TV. Для соединения:
· переходим в настройки;
· внизу выбираем «Пульты и аксессуары»;
· нажимаем «Добавить устройство»;
· находим желаемые наушники;
· подтверждаем запрос на сопряжение.

По такому же принципу происходит сопряжение с Android-приставкой, что позволит превратить обычный ТВ в SMART.
Подключение беспроводных наушников к телевизору TCL
Беспроводная гарнитура относится к практичным, нежели проводная. Для воспроизведения звука на другом гарнитуре необходимо соединить выход для наушников в ТВ к зарядной базе наушников. Воспроизведение звука пройдет через базу и появится на гарнитуре.
Телевизор Филипс: подключение Bluetooth-наушников
Не все телевизоры Philips поддерживают беспроводные наушники, но к некоторым моделям возможно подключить аксессуар следующим образом:
1. Зайти в «Все настройки».
2. Выбрать «Установки».
3. «Проводные и беспроводные соединения»
4. Выбрать блютуз.
5. Провести «Поиск устройства Bluetooth.
6. Выбрать из перечня доступных необходимое устройство и «Подключить».

Как подключить наушники беспроводные к Смарту?
Многих интересует вопрос, можно ли беспроводные наушники подключить к телевизору через Bluetooth‐передатчик? Технология Bluetooth поддерживается не всеми ТВ, но эту неприятность вполне реально устранить с помощью блютуз-передатчика.
К современным Smart TV можно подключить гарнитур двумя способами – по Wi-Fi-сети или Bluetooth.
Подключение через Wi-Fi
Для подключения по Wi-Fi потребуется наличие роутера с раздачей. Следуя инструкции, удастся добиться желаемого результата:
1. Следует подключить наушники к роутеру для проверки на совместимость.
2. Если маршрутизатор поддерживает WPS, то достаточно просто нажать эту кнопку, чтобы подтвердить сопряжение.
3. На телефон с операционной системой Android или iOS устанавливается приложение «AirPlay», которое передает звук со смартфона на гарнитур.
4. Через настройки включается функция Airplay.
5. На ТВ должен появится значок Airplay.
6. Дальше следует выбрать желаемое устройство.
Если все действия сделаны правильно, то звук начнет передаваться в наушники. В зависимости от модели Смарт ТВ зависит то, какую программу стоит использовать. Модели бренда Sony поддерживают технологию Wi-Fi Direct. Для подключения к Филипсу, необходимо скачать на телевизор приложение Wireless Audio Recorder.
Подключение через Bluetooth-трансмиттер или адаптер
Подсоединенный адаптер обнаруживается Смартом, после чего следует зайти в специальный раздел меню для сопряжения. Если ТВ запрашивает код, то в основном подходит пароль 000 или 1234.

Bluetooth-трансмиттер
Используя внешний передатчик выполняется синхронизация даже при отсутствии Bluetooth-модуля. Он подключается к HDMI или USB-входу. После включения питания подключаются Bluetooth-наушники. Некоторые модели трансмиттеров предусматривают соединение сразу двух устройств.
При подключении через оптический аудиовыход, звук будет производиться и на динамиках TV. Но эту неприятность легко исправить, скрутив звук на пульте.
Проводное подключение колонок и наушников
Хорошие внешние динамики улучшают звучание даже на старых телевизорах. Качественные устройства прибавят реалистичности. Но самое главное правильно их подключить. Существует несколько возможных разъемов для подключения колонок или наушников:
1. TOSlink – он есть только в единичных моделях. Разъем предназначен для оптоволоконного кабеля. Но передать звучание не получится, если в одном устройстве есть такой вход, а на втором нет.
2. HDMI – самый подходящий вариант для воспроизведения звука на другом устройстве. Имеется во всех современных Смартах.
3. AV-вход и AV-выход – предназначен для подключения кабеля из трех тюльпанов.
4. Mini Jack – в этот разъем можно подключить наушники или колонку.
5. SCART – имеет несколько штекеров.
6. AUX OUT – позволяет подсоединить любые устройства.
Если в Смарт TV есть хотя бы один из перечисленных разъемов, то медиа-устройство удастся подключить. При этом, звучание будет качественным и неискаженным. Даже при отсутствии определенного входа, возможно использовать переходник.
Как выбрать наушники?
Для просмотра фильмов, видео или прослушивания музыки с телевизора имеются отдельные варианты наушников. Для удобства лучше использовать беспроводной аксессуар с хорошей передачей звука. Смотреть TV лучше всего в накладных устройствах. Самой большой популярностью пользуются следующие модели:
· SONY MDR-XB450AP – работают как от кабеля, так и в беспроводном режиме. Обеспечивают отличное звучание. Заряда хватает приблизительно на час. Чтобы обеспечить длительное прослушивание, следует приобрести удлинитель для кабеля.
· PHILIPS SHC 5102 – подойдут для тех, кто желает уединиться от всех и избавиться от постороннего шума. В них предусмотрен проводной и беспроводной вариант подключения. Если в ТВ есть блютуз, то сопряжение возможно выполнить через него.
Обратите внимание! При выборе наушников для телевизора в первую очередь следует учитывать его модель.
Возможные проблемы
Подключая беспроводной аксессуар часто возникают различные ошибки. Ознакомившись с каждой из них детально, удастся найти решение.
Ошибка 1
Если на экране появляется надпись «No signal», следует в первую очередь проверить работу интернета. При отсутствии проблем в этой области, необходимо перейти в настройки, выбрать «Беспроводные сети», «Режим». В настройках раздела надо выбрать «Без звука». Также дополнительно желательно перезапустить роутер.
Ошибка 2
При отсутствии реакции на устройство, следует проверить в настройках сети, включена ли функция «Auto reject».
Ошибка 3
Не происходит подключение звука – для решения нужно перейти в настройки сети, открыть «Свойства» Bluetooth и проверить, включено ли нужное устройство из доступных. Если нет, следует нажать на отметку «вкл», и попробовать еще раз.
Выводы
При правильном подключении не должно возникнуть никаких проблем. Но так как каждый Смарт TV имеет свой принцип передачи сигнала, то от этого зависит и способ сопряжения. Чтобы с этим не возникало трудностей, необходимо выбирать гаджеты той же фирмы. Воспользовавшись инструкциями и правильно выполнив каждый пункт, удастся добиться желаемого результата.
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