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Пневмотранспорт — это установка, которая предназначена для перемещения сыпучих материалов, капсул, гранул, продуктов переработки, сырья и отходов производства с помощью воздушного потока. Внутри системы создают избыточное давление или вакуум. Для нагнетания или откачивания воздуха используют вентиляторы, насосы, газодувки, поршневые компрессоры, турбины. Мощность установки регулируют в соответствии с особенностями технологического процесса и характеристиками транспортируемых материалов.
Область применения устройств
Оборудование используют в промышленности и сельском хозяйстве. Воздушные системы совмещают с технологическими линиями и отдельными агрегатами, подключают к емкостям для хранения сырья, материалов или готовой продукции. Пневмотранспорт применяют для транспортировки опилок, химических веществ, муки, сахара, чая, зерновых культур, макаронных изделий, круп, табака, компонентов парфюмерных смесей или какао бобов. Продукты перемещают по горизонтальным, вертикальным или наклонным каналам.
Эффективность устройств проверена временем. Оборудование быстро настраивают под определенный вид продукции. Системы используют для загрузки материалов в несколько приемных пунктов. Комплексы модернизируют для увеличения производительности предприятий. Стационарные или передвижные установки обеспечивают непрерывную или периодическую подачу материалов без потерь.
Виды пневмотранспорта
Технологичные приспособления разделяют на три основные группы:
· нагнетающие;
· всасывающие;
· комбинированные.
Каждая система имеет свои преимущества. Нагнетающие устройства создают давление от 0,11 до 0,9 МПа и обеспечивают транспортировку материалов на большие расстояния без значительных энергозатрат. Всасывающие установки образуют вакуум от 40 до 90 кПа. Комплексы работают без пылевыделения и могут забирать сырье из нескольких источников для сбора его в едином приемном пункте. Комбинированные агрегаты объединяют в себе достоинства всасывающих и нагнетающих приспособлений. В конструкции установлены вакуумные насосы и вентиляторы для поддержки потока при перемещении материалов на большие расстояния. Пневмотранспорт, купить который можно с доставкой и установкой, обеспечивает высокую эффективность в неприхотливых условиях эксплуатации.
Преимущества использования установок
Мощность системы пневмотранспорта рассчитывают с учетом размера, массы и формы частиц, влажности и структуры сырья. От точности вычислений зависит производительность оборудования. Важными достоинствами воздушных транспортеров признаны:
· надежность и универсальность в применении;
· компактность систем;
· совместимость с технологическим оборудованием и коммуникациями;
· экономичность в энергопотреблении;
· устойчивость к нагрузкам во время непрерывной работы;
· возможность автоматизации процессов;
· простота обслуживания, ремонта и модернизации комплексов.
Коммуникации выполнены из листового проката, бесшовных труб, полимерных материалов. Для транспортировки пищевых продуктов и агрессивных сред используют коммуникации из нержавеющей стали. Неправильный монтаж может привести к образованию вихрей, завалов и разгерметизации соединений. Сборку комплексов нужно доверять квалифицированным сотрудникам, которые знают функциональные особенности работы систем.
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