Текст 051
пока не выкладывать, так как страница в ТОПе
Текст на страницу:
http://www.teplovdom.net/katalog/kaminnye-topki-i-vstavki/ekokamin-otechestvennye-kaminnye-topki/delta-1000.html
Ключи:
·         камин дельта 1000
=====================================
Мета: Камины «Дельта» от ЭКОКАМИН – Отопительная техника – «Тепло в дом» – Санкт-Петербург.
Камин «Дельта 1000» от компании ЭКОКАМИН.
Интернет-магазин компании «Тепло в дом» занимается реализацией каминов «Дельта1000» от российского производителя ЭКОКАМИН по доступным ценам.
В чём преимущество данной модели?
Главным преимуществом данной модели камина можно назвать топку, представленную в варианте трёхстороннего исполнения. В продажу она поступила в прошлом году, тем не менее пользуется огромной популярностью среди любителей каминного отдыха. Даже успела побывать экспонатом выставки, которая проводится каждый год в марте месяце.
Камин является аналогом немецкого отопительного оборудования Spartherm. Стекло высотой 50 или 60 см (в зависимости от модификации) и шириной 1 метр. Топка внутри высотой 1 метр, шириной 60 см и глубиной 45 см.
В этом году выпустили обновлённую версию камина, облицованного чёрным шамотом, только теперь это устройство премиум-класса и стоимость его увеличилась на 10000 руб.
К преимуществам камина «Дельта 1000» можно отнести:
·        поступление воздушных масс возможно с внешнего помещения или даже с улицы благодаря специальной опции;
·        наличие шибера, которым можно регулировать тягу в дымоходе;
·        разводка тепла металлическим кожухом может осуществляться по смежным комнатам;
·        топка защищена облицовкой от воздействия высокой температуры;
·        регулировка высоты камина осуществляется посредством специальных ножек;
·        камин имеет функцию «вторичный дожиг»;
·        система «чистое стекло» способствует самоочистке стеклянной поверхности.
Для производства топки используются сверхкачественные материалы, обладающие устойчивостью к коррозии и температурным колебаниям. Дополнительной изюминкой является окантовка по краям.
Внутренняя часть топки обложена литьевым шамотом. Он служит защитой для корпуса, изготовленного из стальных листов. Применяется отечественная легированная сталь ТФ 3. Оформление задней стенки топочной камеры в виде кирпичной кладки делает камин интересным в дизайнерском плане.
Топочная дверца может открываться в сторону и вверх. Это позволяет получить полный доступ к топке, так как очаг открыт в полной мере, в отличие от аналогичных моделей других производителей.
Где купить «Дельта 1000»?
Вам понравилась модель, и хотели бы её приобрести? Нет ничего проще, ведьинтернет-магазин «Тепло в дом» предлагает камин «Дельта 1000» по самой доступной цене в Санкт-Петербурге. Звоните или оставляйте заявку, и уже в скором времени сможете дополнить интерьер замечательным камином. Кроме этого, «Дельта 1000» – отличное отопительное устройство. Более подробную информацию и ответы на все волнующие вопросы можно получить у наших консультантов. Качественный сертифицированный товар всегда в наличии.
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Мета: Топки для камина Schmid LINA – Отопительные устройства для дома и дачи – «Тепло в дом» – Санкт-Петербург.
Schmid LINA – топки для каминов.
В интернет-магазине компании «Тепло в дом» представлен огромный выбор высококачественных каминных топок, в том числе Schmid LINA, по низким ценам.
Немецкое качество.
Неповторимую домашнюю атмосферу создаёт созерцание живого огня. Простая печь для обогрева не сможет подарить уют и чувство покоя, чтостало причиной большой популярности каминов не только в доме, но и в квартире, и в офисе. От того, каким будет сердце вашего камина, зависит его работа и эффективность. Schmid LINA – это лучший вариант каминных топок.
Уникальные свойства продукции от немецкого производителя с высоким европейским качеством делают топки незаменимым оборудованием для камина. Процесс выпуска контролируется ведущими специалистами.
Особенности конструкции и техническая характеристика топок Schmid LINA.
Эта техника для тех покупателей, которые предпочитают камины с наличием прямого стекла, открывающейся вверх дверцы (в названии присутствует буква «Н»).
·        Места, на которые приходится максимальная нагрузка, усилены чугунными накладками или более толстыми стальными листами.
·        Дымосборник имеет поворотную функцию, поэтому способ вывода дымохода определяется покупателем исходя из размещения камина.
·        Дымосборник изготовлен из чугуна. Он обладает большой устойчивостью к высокой температуре.
·        Предусмотрено наличие плавной регулировки тяги.
·        Для содержания стеклянной поверхности в чистоте применяется система «чистое стекло».
·        Для защиты внутренней поверхности используется шамот или вермикулит.
·        Производитель предоставляет широкий выбор облицовочного материала.
·        Покупатель может сам подобрать внешнюю рамку для топочной двери.
Приобретение.
В нашем интернет-магазине в большом ассортименте представлены топки Schmid LINA. Кроме того, у нас огромный выбор облицовочных материалов и аксессуаров. Консультанты предоставят всю необходимую информацию, а при надобности помогут с выбором. Высокое качество продукции подтверждается сертификатами и положительными отзывами благодарных клиентов, среди которых, надеемся, окажитесь и вы.
=====================================
